**Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego**

**Nr sprawy: SP.ZP.272.12.2016.I.DT**

**UMOWA (projekt) Nr …………………..**

**zawarta w dniu ……..…………… 2016 r. pomiędzy:**

**Powiatem Wrocławskim** z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131; 50-440 Wrocław, posiadającym
NIP: 897-16-47-961, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego w imieniu, którego działają:

1. **………………………………….. – ……………………………………………..**
2. **………………………………….. – ……………………………………………..**

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Wrocławskiego – ………..……………………………………

zwanym dalej w treści umowy **ZAMAWIAJĄCYM**

a

**…………………..………....**

**……………………………..**

**…………………..…………**

posiadającą/ym NIP: ………………..REGON: ……………………..

reprezentowaną/ym przez:

1. **…………………………………………………**
2. **………………………………………………..**

zwaną/ym dalej **WYKONAWCĄ,**

została zawarta umowa o następującej treści:

**§ 1**

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie zamówienia publicznego zwolnionego z obowiązku stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164), zgodnie z art. 4 pkt. 8 oraz § 29 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu.

**§ 2**

1. Przedmiotem umowy jest:

**Dostawa masy mineralno asfaltowej na zimno dla potrzeb Obwodu Drogowego
w Mirosławicach w ilości do 60 MG. CPV 44 11 36 00-1**

**Masa mineralno – asfaltowa na zimno o uziarnieniu 0/8mm powinna być pakowana
i dostarczona do Obwodu Drogowego w Mirosławicach w workach od 25 do 30 KG.**

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać sukcesywnie, w zależności od potrzeb Obwodu Drogowego w Mirosławicach, masę mineralno – asfaltową na zimno w terminie od dnia podpisania umowy do **30 grudnia 2016r.**
2. Miejsce dostaw – Obwód Drogowy w Mirosławicach, ul. Czerńczycka 1, 55-050 Sobótka.

**§ 3**

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę, zgodnie ze złożoną ofertą:
2. **za 1 MG** masy mineralno – asfaltowej na zimno o uziarnieniu 0/8 mm – **brutto: …….… zł** (słownie: …………………….), w tym netto: …………..zł + podatek VAT .…. %,
tj. ……….……zł,
3. **za 60 MG** masy mineralno – asfaltowej na zimno o uziarnieniu 0/8 mm – **brutto: …………... zł** (słownie ……………………..), w tym netto: ……………..zł + podatek VAT .…. %,
tj. ……………….zł.
4. Wynagrodzenie ma charakter maksymalny dla zakresu dostaw ustalonych w niniejszej umowie.

**§ 4**

1. Rozliczanie za dostawę masy mineralno – asfaltowej na zimno dokonywane będzie po odbiorze dostarczonej partii masy wraz z aprobatą techniczną na podstawie potwierdzonych przez upoważnioną osobę faktur, do których Wykonawca dołączy potwierdzone zestawienie dostaw.
2. Należność płatna będzie **w ciągu 21 dni** od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z potwierdzeniem przez Kierownika Obwodu Drogowego w Mirosławicach faktycznej dostawy oraz aprobaty technicznej na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
3. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

**§ 5**

* + - 1. Konkretne ilości zamawiane będą sukcesywnie przez pracownika Obwodu Drogowego
			w Mirosławicach, tel. 71 316-22-45 w godz. 7:00 – 15:00.
1. Wielkość jednorazowej partii dostawy – od 5 MG do 10 MG.

**§ 6**

* + - 1. Przy odbiorze masy muszą być obecni przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego, którzy dokonają sprawdzenia jakości oraz ilości wyrobu, podpisując jednocześnie protokół odbioru.
1. Przedstawiciele Wykonawcy obecni przy dostawie masy mineralno – asfaltowej na zimno:

 1) ………………………………………….;

 2) ………………………………………….

1. Przedstawiciele Zamawiającego obecni przy dostawie masy mineralno – asfaltowej na zimno:

 1) Krzysztof Filipiuk – Kierownik Obwodu Drogowego w Mirosławicach;

lub 2) Renata Hain – pracownik Obwodu Drogowego w Mirosławicach.

**§ 7**

1. Wykonawca załączy do każdej dostawy aktualną aprobatę techniczną.
2. Masa mineralno – asfaltowa na zimno powinna spełniać następujące wymagania:
3. możliwość stosowania w przedziale temperatur: od -100C do +300C;
4. mieszanka powinna być wytworzona ze 100% przekruszonego, płukanego materiału kamiennego i specjalnego typu lepiszcza ze środkami adhezyjnymi i modyfikatorami;
5. minimalny termin ważności – 4 miesiące od momentu dostawy;
6. minimalna gwarancja na wbudowany materiał – 1 rok.

**§ 8**

1. Wykonawca swoimi siłami i staraniem wykona przedmiot zamówienia z wyłączeniem prac wymienionych w ust. 2.
2. Podwykonawca/-y wykona/-ją następujące prace: .............................................................................................................
3. Zlecenie części prac Podwykonawcy/-om nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego do wykonania prac powierzonych Podwykonawcy/-om.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy/-ów jak
za działania lub zaniechania własne.

**§ 9**

Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku, gdy przedmiot umowy nie odpowiada wymaganiom określonym w § 7 w terminie określonym w § 2 ust. 2 umowy.

**§ 10**

W przypadku niewykorzystania całej ilości masy mineralno-asfaltowej na zimno w terminie obowiązywania umowy, termin ten może ulec przedłużeniu o czas potrzebny na wykorzystanie masy.

**§ 11**

1. Kary umowne naliczane będą wg następujących zasad:
2. za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust.1 pkt. 2;
3. za zwłokę w realizacji dostawy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 500,00 zł
za każdy dzień opóźnienia, licząc od daty wyznaczonego przez Zamawiającego terminu częściowej dostawy.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar z faktury Wykonawcy.
5. Jeżeli szkoda przewyższa wysokość kary umownej, Zamawiającemu przysługuje wobec Wykonawcy roszczenie o zapłatę odszkodowania uzupełniającego do wysokości szkody.

**§ 12**

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony umowy, pod rygorem nieważności.

**§ 13**

Umowa wygasa po dniu **30 grudnia 2016r.** z zastrzeżeniem postanowień § 10.

**§ 14**

Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygnięte będą w drodze negocjacji, a w razie ich nieskuteczności przez Sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

**§ 15**

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.

**§ 16**

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

**§ 17**

Dokumentem związanym z niniejszą umową w formie załącznika jest opis przedmiotu zamówienia.

**ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Ogólna charakterystyka techniczna

Masa mineralno – asfaltowej, do stosowania na zimno o uziarnieniu 0/8mm. Mieszanka powinna być wytworzona ze 100% przekruszonego, płukanego materiału kamiennego i specjalnego typu lepiszcza ze środkami adhezyjnymi i modyfikatorami.

2. Przeznaczenie, zakres stosowania

Mieszanka jest przeznaczona do całorocznych robót remontowych nawierzchni bitumicznych
na drogach powiatowych, m. in. przy remontach cząstkowych, usuwaniu skutków przekopów
i deformacji nawierzchni drogowych, uzupełnianiu nawierzchni wokół studzienek ściekowych.

3.  Warunki stosowania

Mieszanka ma być stosowana w temperaturze otoczenia od -10ºC do +30ºC. Wyremontowane nawierzchnie mogą być oddane do ruchu natychmiast po zabiegu.

4. Mieszanka powinna spełniać wymagania podane w poniższej tablicy.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p** | **Właściwości** | **Jednostki** | **Wymagania** | **Metody badań** |
| 1. | Wygląd i konsystencja | - | mieszanka jednorodna,urabialna, barwyczarnej | - |
| 2. | Uziarnienie, zawartość ziarenprzechodzących przez sito # | % (m/m) | - | PN-EN 12697-2 |
| 8,0 | 100,00 |   |
| 6,3 | od 85,00 do 100,00 |   |
| 4,0 | od 60,00 do 80,00 |   |
| 2,0 | od 22,00 do 40,00 |   |
| 0,85 | od 5,00 do 20,00 |   |
| 0,42 | od 3,00 do 18,00 |   |
| 0,30 | od 3,00 do 15,00 |   |
| 0,18 | od 2,00 do 10,00 |   |
| 0,15 | od 2,00 do 9,00 |   |
| 0,075 | od 2,00 do 7,00 |   |
| 3. | Zawartość wyekstrahowanegolepiszcza | % (m/m) | od 4,2 do 5,2 | PN-EN 12697-1 |
| 4. | Zawartość wolnej przestrzeni | % (v/v) | od 15 do 25 | PN-EN 12697-8 |
| 5. | Penetracja | mm | <2,0 | PN-EN 12697-20 |
| 6. | Przyczepność lepiszcza | % | >80,0 | PN-B-06714-22 |

Do każdej partii wyrobu Wykonawca winien dołączyć aprobatę techniczną.

5. Minimalny termin ważności – 4 miesiące od momentu dostawy.

6. Minimalna gwarancja na wbudowany materiał – 1 rok.

7. Mieszanka winna być pakowana w szczelne opakowania (np. worki) z tworzywa sztucznego
po 25 - 30 kg.

 Wykonawca określi warunki magazynowania.

8. Dostawy będą realizowane sukcesywnie w zależności od potrzeb Obwodów Drogowych. Wielkość jednorazowej partii dostawy – od 5 do 10 Mg.