Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

Nr sprawy: SP.ZP.272.26.2016

UMOWA (PROJEKT) NR ………………………………………

zawarta w dniu …………………………………2016r. we Wrocławiu

pomiędzy:

**Powiatem Wrocławskim**

z siedzibą władz: 50-440 WROCŁAW, ul. Kościuszki 131

NIP 897-16-47-961; REGON 931934816

reprezentowanym przez **Zarząd Powiatu Wrocławskiego,**

w imieniu którego działają:

1. **………………………………….. – ……………………………………………..**
2. **………………………………….. – ……………………………………………..**

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Wrocławskiego – ………..……………………………………

zwanym dalej w treści umowy **ZAMAWIAJĄCYM**

a

**…………………..………....**

**……………………………..**

**…………………..…………**

reprezentowaną/-ym przez:

1. **…………………………………………………**
2. **………………………………………………..**

zwaną/-ym dalej **WYKONAWCĄ**

§ 1

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie zamówienia publicznego zwolnionego z obowiązku stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2015 poz. 2164) zgodnie z art. 4 pkt. 8 oraz § 29 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu.

§ 2

**Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie, pn.:**

# Dostawa znaków drogowych pionowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego dla potrzeb Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach w podziale na 2 zadania:

**Zadanie 1 –** Dostawa znaków drogowych pionowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego   
dla potrzeb Obwodu Drogowego w Sulimowie

§ 3

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi normami i normatywami oraz dostarczyć znaki drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, własnym transportem i na własny koszt do Obwodu Drogowego w Sulimowie, ul. Kochanowskiego 36,   
55-010 Święta Katarzyna.

1. Wykonawca oświadcza, że osobiście wykona kluczowe części zamówienia, tj. ………………………….
2. Wykonawca oświadcza, że powierzy następujący zakres Podwykonawcy(com):

……………………………………..…..……………….…………………………

1. Zlecenie części prac Podwykonawcy(com) nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego do wykonania prac powierzonych Podwykonawcy(com).
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy(ców) jak   
   za działania lub zaniechania własne.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość prac, które wykonuje przy pomocy Podwykonawcy(ców).
4. Wykonawca zobowiązany jest do należytego wykonywania umowy zawartej przez siebie   
   z Podwykonawcą(cami).
5. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności, wynikających   
   z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§ 4

1. Termin realizacji przedmiotu umowy: **od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2016r.**
2. Realizacja umowy następować będzie sukcesywnie, zgodnie z zapisami § 6 ust. 3 i 4 umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić (telefonicznie lub faxem) bazę w Sulimowie, do której dostawa jest kierowana, co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem o terminie dostawy.
4. Znaki należy dostarczyć w dni robocze w godz.8:00 – 14:00.
5. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć produkt pełnowartościowy, pozbawiony wad   
   oraz nieuszkodzony podczas transportu.
6. Wykonawca załączy do każdej dostawy deklaracje zgodności z posiadaną aprobatą techniczną.

§ 5

1. Ze strony Zamawiającego nadzór nad dostawą sprawowany będzie przez:

Pana Tadeusza Wojciechowskiego - kierownika Obwodu Drogowego w Sulimowie,

Panią Renatą Wołkowską – pracownika Obwodu Drogowego w Sulimowie lub

Pana Filipa Datko – pracownika Obwodu Drogowego w Sulimowie.

Wyżej wymienione osoby działają w imieniu Zamawiającego w zakresie przekazanych uprawnień   
i obowiązków dotyczących sprawowania kontroli zgodności realizacji dostaw ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami umowy.

* 1. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy jest:….......................................................................................................................................................
  2. Strony mogą wyznaczyć inne osoby niż wymienione w ust. 1 i 2. O dokonaniu zmiany strona powiadomi na piśmie. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.

§ 6

1. Cena za dostawę oznakowania pionowego dla potrzeb Obwodu Drogowego w Sulimowie wynosi:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Rodzaj znaków** | | **Jedn. miary** | **Ilość** | **Cena jednostkowa brutto (zł)** | **Wartość  brutto ( zł)** |
| 1. | | Znaki ostrzegawcze o boku 900mm  Folia I generacji | | szt. | 80 |  |  |
| 2. | | Znaki zakazu i nakazu o średnicy 800mm  Folia I generacji | | szt. | 34 |  |  |
| 3. | | Znaki B-20 „STOP” o średnicy 800mm  Folia II generacji | | szt. | 8 |  |  |
| 4. | | Znaki informacyjne o wymiarach 600 x 600mm  Folia I generacji | | szt. | 30 |  |  |
| 5. | | Znaki informacyjne o wymiarach 600mmx750mm  Folia I generacji | | szt. | 4 |  |  |
| 6 | Znaki informacyjne o wymiarach 530mmx1200mm  Folia I generacji | | | | | | |
| D-42 | | | szt. | 2 |  |  |
| D-43 | | | szt. | 5 |  |  |
| 7. | | Pozostałe znaki drogowe (tablice, drogowskazy, inne znaki uzupełniające)  Folia I generacji | | m2 | 70,58 |  |  |
| E-17a – łącznie: 2,85 m2 | 4 szt. |  |
| E-18a - łącznie: 2,14 m2  (wys. 530mm) | 3 szt. |  |
| E-2 – łącznie: 5,97 m2  (wys. 830mm) | 3 szt. |  |
| E-4 – łącznie: 2,4 m2  (wys. 350mm) | 5 szt. |  |
| T-1 – łącznie: 0,6m2 (wymiary: 250mmx600mm) | 4 szt. |  |
| T-2 – łącznie: 1,88m2 (wymiary:250mmx750mm) | 10 szt. |  |
| T-6 – łącznie: 10,8m2  (wymiary: 600mmx600mm) | 30 szt. |  |
| T-25a – łącznie : 0,48m2  (wymiary: 300mmx800mm) | 2 szt. |  |
| T-25b – łącznie: 0,48m2  (wymiary: 300mmx800mm) | 2 szt. |  |
| T-25c – łącznie : 0,48m2  (wymiary: 300mmx800mm) | 2 szt. |  |
| T-27 – łącznie: 4,05m2  (wymiary: 450mmx450mm) | 20 szt. |  |
| G-1a – łącznie: 4,8m2  (wymiary: 300mmx1000mm) | 16 szt. |  |
| G-1b – łącznie: 4,8m2  (wymiary: 300mmx1000mm) | 16 szt. |  |
| G-1c – łącznie: 4,8m2  (wymiary: 300mmx1000mm) | szt. 16 |  |
| G-1d – łącznie: 0,3m2  (wymiary: 300mmx1000mm) | 1 szt. |  |
| G-1e – łącznie: 0,3m2  (wymiary: 300mmx1000mm) | 1 szt. |  |
| G-1f – łącznie: 0,3m2  (wymiary: 300mmx1000mm) | 1 szt. |  |
| F-6 – łącznie: 4,32m2  (wymiary: 1200mmx900mm) | 4 szt. |  |
| F-5 – łącznie: 3,24m2  (wymiary: 900mmx900mm) | 4 szt. |  |
| U-9b – łącznie: 8,75m2  (wymiary: 500mmx1250mm) | 14 szt. |  |
| U-20a – łącznie: 4,34 m2  (dł. 1750mm) | 10 szt. |  |
| 8. | | U-20b – łącznie: 2,5 m2  (dł. 1250mm) | 4 szt. |  |
| 9. | | U-12c – słupki blokujące (metalowe) | | szt. | 5 |  |  |
| 10. | | U-5a – słupek przeszkodowy | | szt. | 1 |  |  |
| 11. | | Podstawy uniwersalne gumowe „duże” 390mm x790mm do słupków zapór drogowych U-20 | | szt. | 6 |  |  |
| 12. | | Podstawy uniwersalne gumowe „małe” do słupków zapór drogowych U-20 | | szt. | 4 |  |  |
| 13. | | Bariery wygrodzeniowo - chodnikowe z rury ocynkowanej z pochwytem fi 60,3 mm i poprzeczką fi 48,3 mm w kolorze biało-czerwonym malowane proszkowo w kolorze białym i oklejone folią czerwoną I generacji o module 2 m | | szt. | 8 |  |  |
| 14. | | Bariery wygrodzeniowo - chodnikowe z rury ocynkowanej z pochwytem fi 60,3 mm i poprzeczką fi 48,3 mm w kolorze biało-czerwonym malowane proszkowo w kolorze białym i oklejone folią czerwoną I generacji o module 1,5 m | | szt. | 2 |  |  |
| 15. | | Opaski odblaskowe 900mmx300mm na drzewa z poziomymi pasami białymi i czerwonymi | | szt. | 100 |  |  |
| 16. | | Azyle drogowe – elementy narożne | | szt. | 8 |  |  |
| 17. | | Azyle drogowe – elementy boczne | | szt. | 4 |  |  |
| 18. | | Słupki ocynkowane do znaków  fi 60mm dł. 3,3 m | | szt. | 10 |  |  |
| 19. | | Słupki ocynkowane do znaków  fi 60mm dł. 3,6m | | szt. | 20 |  |  |
| 20. | | Słupki ocynkowane do znaków  fi 60mm dł. 3,8m | | szt. | 20 |  |  |
| 21. | | Słupki ocynkowane do znaków  fi 60mm dł. 4,2 m | | szt. | 20 |  |  |
| 22. | | Słupki do zastaw fi 50mm dł. 2,1m przystosowane do zapór drogowych  i zastaw | | szt. | 26 |  |  |
| 23. | | Uchwyty do znaków ze śrubami : pojedyncze | | szt. | 500 |  |  |
| 24. | | Uchwyty do znaków ze śrubami: podwójne | | szt. | 150 |  |  |
| 25. | | Lustra drogowe fi 800mm U-18a wraz ze śrubami i uchwytem | | szt. | 6 |  |  |
| 26. | | Tablice informacyjne o wymiarach: 2000mmx2500mm – zgodnie z wzorem stanowiącym zał. nr 1  Folia nieodblaskowa | | szt. | 2 |  |  |
| 27. | | Tablice informacyjne o wymiarach: 2000mmx2500mm – zgodnie z wzorem stanowiącym zał. nr 1a  Folia nieodblaskowa | | szt. | 2 |  |  |
| 28. | | Słupki ocynkowane do tablic informacyjnych fi 114 mm dł. 5,5 m | | szt. | 8 |  |  |
| 29. | | Oznakowanie rezerwowe | | m2 | 5 |  |  |
| **Ogółem cena brutto (zł)** | | | | | | |  |
| **brutto słownie:** …………………………………………………………………………………………….….. | | | | | | | |
| **w tym podatek VAT ......... % tj.** | | | | | | |  |
| **Ogółem cena netto (zł)** | | | | | | |  |

1. Wyżej wymieniona cena ogółem brutto zawiera wszelkie koszty związane z wykonaniem zamawianych znaków drogowych pionowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z dostawą do Obwodu Drogowego w Sulimowie.
2. Dostawy znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego realizowane będą sukcesywnie na podstawie pisemnych zamówień (strony dopuszczają możliwość telefonicznych zamówień), wg potrzeb Zamawiającego w okresie trwania umowy przez osoby uprawnione, wymienione   
   w § 5 ust. 1.
3. Znaki i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego zamawiane będą partiami zgodnie   
   z potrzebami Zamawiającego przez Obwód Drogowy w Sulimowie. Przy każdorazowym zamówieniu partii znaków zostanie sprecyzowany zakres rzeczowy dostawy. Maksymalny czas realizacji jednej dostawy – 5 dni od daty złożenia zamówienia.
4. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie według cen przyjętych w ofercie Wykonawcy oraz ilości rzeczywiście dostarczonych znaków potwierdzonych przez Zamawiającego, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
5. Rozliczanie za dostawy do Obwodu Drogowego w Sulimowie dokonywane będzie po każdej zrealizowanej dostawie na podstawie potwierdzonych przez upoważnioną osobę faktur.
6. Zamawiający nie przewiduje waloryzacji cen jednostkowych.
7. Wynagrodzenie za przedmiot umowy ma charakter wynagrodzenia maksymalnego dla zakresu ustalonego w zapytaniu ofertowym. Wynagrodzenie ostateczne ustala się na podstawie faktycznie wykonanych dostaw, według cen przyjętych w ofercie Wykonawcy.
8. Zamawiający zastrzega sobie, w ramach wartości umowy, możliwość zmian ilościowych   
   w przedstawionym asortymencie, stosownie do rzeczywistych potrzeb, przy zachowaniu cen jednostkowych określonych w umowie.
9. Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionych faktur częściowych lub faktury końcowej zgodnie z dokumentami WZ potwierdzonymi przez osobę sprawującą nadzór na dostawami.
10. Płatność nastąpi w terminie 21 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury   
    wraz z wymaganymi przez Zamawiającego dokumentami.
11. Wykonawca może zaniechać płatności częściowej i rozliczyć całość zadania po dostarczeniu wszystkich zamawianych znaków drogowych pionowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

§ 7

1. Na wyroby będące przedmiotem niniejszej umowy ustala się okres gwarancji wynoszący:

- dla znaków drogowych wykonanych z folii odblaskowej I generacji - 7 lat od dnia odbioru,

- dla znaków drogowych wykonanych z folii odblaskowej II generacji - 10 lat od dnia odbioru,

- dla tablic informacyjnych wykonanych z folii nieodblaskowej – 3 lata od dnia ich odbioru,

- 24 miesiące dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego od dnia ich odbioru.

2. Jeżeli w okresie rękojmi i gwarancji zostaną ujawnione wady towaru Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się do wymiany towaru na wolny od wad w terminie 14 dni.

3. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedłuża umownego terminu zakończenia dostawy.

§ 8

Obowiązki stron:

1. Obowiązki Zamawiającego:
2. Zapewnić nadzór przy odbiorze dostawy.
3. Obowiązki Wykonawcy:
4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze specyfikacją techniczną oraz obowiązującymi przepisami.
5. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo w trakcie transportu.
6. Wykonawca odpowiada za szkody wynikłe podczas realizacji dostawy znaków drogowych pionowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.
7. Niespełnienie wymogów określonych w specyfikacji dotyczących jakości oraz stwierdzenie wad przy odbiorze znaków drogowych pionowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego spowoduje konieczność ich wymiany. Wykonawca zobowiązuje się do zabrania nieodpowiednich jakościowo znaków i / lub urządzeń na swój koszt i dostarczenia znaków i/lub urządzeń o właściwych parametrach jakościowych.

§ 9

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie określonym w § 4 ust. 1 w przypadku nienależytego realizowania jej przedmiotu przez Wykonawcę.

§ 10

* 1. Kary umowne naliczane będą wg następujących zasad:

1. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto,
2. za zwłokę w realizacji dostawy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,10% wartości umownej brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od daty wymaganego terminu częściowej dostawy. Gdy zwłoka w dostawie przekroczy 14 dni od wyznaczonego terminu dostawy, Zamawiający może od umowy odstąpić bez wyznaczania dodatkowego terminu.
   1. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego wynagrodzenia Wykonawcy, wynikającego z przedstawionej faktury.
   2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

§ 11

Wszelkie spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy strony będą starały się rozstrzygnąć   
w drodze negocjacji, a w wypadku nieosiągnięcia porozumienia poddane zostaną rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 12

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 13

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem nieważności.

* 1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy, m.in. w zakresie przedłużenia terminu realizacji zamówienia w przypadku niewykorzystania całej ilości znaków   
     w terminie obowiązywania umowy (z przyczyn niezależnych od Wykonawcy), o czas potrzebny   
     do wykorzystania całego zakresu umowy.

§ 14

Umowę sporządzono w **2** jednobrzmiących egzemplarzach po **1**  egzemplarzu dla każdej ze stron.

# **ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**

**Załącznik nr 1 do umowy**

**Wzór Tablicy:**



Inwestycja pn.:

„Kontynuacja przebudowy drogi powiatowej nr 1535D, celem poprawy bezpieczeństwa oraz dostępności do terenów zabudowy mieszkaniowej i przemysłowej w rozwojowej miejscowości   
Nadolice Małe w gminie Czernica”

współfinansowana w ramach:

**Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych**

**Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój**

Wartość inwestycji: **3 515 527,39 zł**

**W tym ze środków:**

**budżetu państwa: 1 714 824,00zł**

**budżetu Powiatu Wrocławskiego: 1 350 703,39 zł**

**budżetu Gminy Czernica: 250 000 zł**

**budżetu firmy MCA Sp. z o.o. sp.k: 200 000 zł**

Sposób wykonania:

* folia nieodblaskowa,
* podkład z blachy stalowej ocynkowanej o grubości co najmniej 1mm, krawędź gięta   
  wraz z zamontowanymi zamocowaniami (kompletem uchwytów mocujących na słupy   
  fi 114mm).

**Załącznik nr 1a do umowy**

**Wzór Tablicy:**



Inwestycja pn.:

„ Poprawa bezpieczeństwa w ruchu na drodze powiatowej nr 1453D po jej przebudowie na odcinku Węgrów - granica powiatu, w ramach zadania: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1453D - etap II: Węzeł Łozina-granica powiatu”

współfinansowana w ramach:

**Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych**

**Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój**

Wartość inwestycji: 2 553 265,95 zł

**W tym ze środków:**

**budżetu państwa: 1 137474,00 zł**

**budżetu Powiatu Wrocławskiego: 1 415 791,95 zł**

Sposób wykonania:

* folia nieodblaskowa,
* podkład z blachy stalowej ocynkowanej o grubości co najmniej 1mm, krawędź gięta   
  wraz z zamontowanymi zamocowaniami (kompletem uchwytów mocujących na słupy   
  fi 114mm).

