Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Nr sprawy: SP.ZP.272.30.2016.I.DT

**UMOWA (projekt) Nr ………………….………………..**

**zawarta w dniu ……..…………… 2016 r. we Wrocławiu pomiędzy:**

**Powiatem Wrocławskim** z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131; 50-440 Wrocław, posiadającym
NIP: 897-16-47-961, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego w imieniu, którego działają:

1. **…………………………………………. – ………....…………………………………**
2. **……………………………….……………. – ……………………………………………..**

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Wrocławskiego – ………..……………………………………

zwanym dalej w treści umowy **ZAMAWIAJĄCYM**

a

**………………………………..**

**………………………………..**

**……………………………….**

posiadającą/ym NIP: ……………….., REGON: ……………………….

zwaną/ym dalej **WYKONAWCĄ,**

została zawarta umowa o następującej treści:

**§ 1**

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie zamówienia publicznego zwolnionego z obowiązku stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.), zgodnie z art. 4 pkt. 8 oraz § 29 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu.

**§ 2**

1. Przedmiotem umowy jest:

**Dostawa masy mineralno – asfaltowej na zimno dla potrzeb Obwodu Drogowego
w Sulimowie w ilości do 50 MG. CPV 44 11 36 00-1**

**Masa mineralno – asfaltowa na zimno o uziarnieniu 0/8mm powinna być pakowana
i dostarczona do Obwodu Drogowego w Sulimowie w workach lub wiaderkach
od 25 do 30 kg.**

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać sukcesywnie, w zależności od potrzeb Obwodu Drogowego w Sulimowie, masę mineralno – asfaltową na zimno w terminie od dnia podpisania umowy do **30 grudnia 2016r.**
2. Miejsce dostaw – Obwód Drogowy w Sulimowie, ul. Kochanowskiego 36,
55-010 Święta Katarzyna

**§ 3**

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę, zgodnie ze złożoną ofertą:
2. **za 1 MG** masy mineralno – asfaltowej na zimno o uziarnieniu 0/8 mm – **brutto: ……….. zł** (słownie: ……………………………………….), w tym netto: ……………..+ podatek VAT 23%,
tj. ………….. zł,
3. **za 50 MG** masy mineralno – asfaltowej na zimno o uziarnieniu 0/8 mm – **brutto: ……………zł** (słownie: …………………………………………………………………….), w tym netto: ………………. zł + podatek VAT 23 %, tj. …………………… zł.
4. Wynagrodzenie ma charakter maksymalny dla zakresu dostaw ustalonych w niniejszej umowie.

**§ 4**

1. Rozliczanie za dostawę masy mineralno – asfaltowej na zimno dokonywane będzie po odbiorze dostarczonej partii masy wraz z aprobatą techniczną na podstawie potwierdzonych przez jedną
z upoważnionych osób, określonych w § 6 ust. 3, faktur, do których Wykonawca dołączy potwierdzone zestawienie dostaw.
2. Należność płatna będzie **w ciągu 21 dni** od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z potwierdzeniem przez jedną z upoważnionych osób, określonych w § 6 ust. 3, faktycznej dostawy oraz aprobaty technicznej na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
3. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

**§ 5**

* 1. Dostawy masy mineralno-asfaltowej realizowane będą sukcesywnie (w okresie trwania umowy)
	w dni robocze – od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 14:00, na podstawie pisemnych zamówień osób uprawnionych, określonych w § 6 ust. 3 (dopuszcza się możliwość telefonicznych – potwierdzonych pisemnie lub elektronicznych zamówień) - wg potrzeb Zamawiającego.
	2. Masa mineralno-asfaltowa zamawiana będzie partiami ze wskazaniem wielkości i terminu dostawy, zgodnie z potrzebami Zamawiającego, przez pracowników Obwodu Drogowego
	w Sulimowie (tel. 71 311-66-16). Wielkość jednorazowej partii dostawy - od 5 MG do 10 MG.
	3. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o dokładnym terminie dostawy z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.

**§ 6**

* + - 1. Przy odbiorze masy muszą być obecni przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego, którzy dokonają sprawdzenia jakości oraz ilości wyrobu, podpisując jednocześnie protokół odbioru.
1. Przedstawiciele Wykonawcy obecni przy dostawie masy mineralno – asfaltowej na zimno:

 1) ………………………………………….;

 2) ………………………………………….

1. Przedstawiciele Zamawiającego obecni przy dostawie masy mineralno – asfaltowej na zimno:

 1) Tadeusz Wojciechowski – Kierownik Obwodu Drogowego w Sulimowie

lub 2) Renata Wołkowska – pracownik Obwodu Drogowego w Sulimowie,

lub 3) Filip Datko – pracownik Obwodu Drogowego w Sulimowie.

**§ 7**

1. Wykonawca załączy do każdej dostawy aktualną aprobatę techniczną.
2. Masa mineralno – asfaltowa na zimno powinna spełniać następujące wymagania:
3. możliwość stosowania w przedziale temperatur: od -100C do +300C;
4. mieszanka powinna być wytworzona ze 100% przekruszonego, płukanego materiału kamiennego i specjalnego typu lepiszcza ze środkami adhezyjnymi i modyfikatorami;
5. minimalny termin ważności – 4 miesiące od momentu dostawy;
6. minimalna gwarancja na wbudowany materiał – 1 rok.

 **§ 8**

1. Wykonawca swoimi siłami i staraniem wykona przedmiot zamówienia z wyłączeniem prac wymienionych w ust. 2.
2. Podwykonawca/-y wykona/-ją następujące prace: .............................................................................................................
3. Zlecenie części prac Podwykonawcy/-om nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego do wykonania prac powierzonych Podwykonawcy/-om.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy/-ów jak
za działania lub zaniechania własne.

**§ 9**

Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku, gdy przedmiot umowy nie odpowiada wymaganiom określonym w § 7.

**§ 10**

Umowa będzie realizowana w okresie **od dnia podpisania umowy** **do dnia 30 grudnia 2016r.** bądź do czasu wykorzystania całej ilości masy, która została określona w § 2 ust. 1.

**§ 11**

1. Kary umowne naliczane będą wg następujących zasad:
2. za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust.1 pkt. 2;
3. za zwłokę w realizacji dostawy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 500,00 zł
za każdy dzień opóźnienia, licząc od daty wyznaczonego przez Zamawiającego terminu częściowej dostawy.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar z faktury Wykonawcy.
5. Jeżeli szkoda przewyższa wysokość kary umownej, Zamawiającemu przysługuje wobec Wykonawcy roszczenie o zapłatę odszkodowania uzupełniającego do wysokości szkody.

**§ 12**

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony umowy, pod rygorem nieważności.

**§ 13**

Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygnięte będą w drodze negocjacji, a w razie ich nieskuteczności przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

**§ 14**

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.

**§ 15**

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

**§ 16**

Dokumentem związanym z niniejszą umową w formie załącznika jest opis przedmiotu zamówienia.

**ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Ogólna charakterystyka techniczna

Masa mineralno – asfaltowej, do stosowania na zimno o uziarnieniu 0/8mm. Mieszanka powinna być wytworzona ze 100% przekruszonego, płukanego materiału kamiennego i specjalnego typu lepiszcza ze środkami adhezyjnymi i modyfikatorami.

2. Przeznaczenie, zakres stosowania

Mieszanka jest przeznaczona do całorocznych robót remontowych nawierzchni bitumicznych
na drogach powiatowych, m. in. przy remontach cząstkowych, usuwaniu skutków przekopów
i deformacji nawierzchni drogowych, uzupełnianiu nawierzchni wokół studzienek ściekowych.

3.  Warunki stosowania

Mieszanka ma być stosowana w temperaturze otoczenia od -10ºC do +30ºC. Wyremontowane nawierzchnie mogą być oddane do ruchu natychmiast po zabiegu.

1. Mieszanka powinna spełniać wymagania podane w poniższej tablicy:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p** | **Właściwości** | **Jednostki** | **Wymagania** | **Metody badań** |
| 1. | Wygląd i konsystencja | - | mieszanka jednorodna,urabialna, barwy czarnej | - |
| 2. | Uziarnienie, zawartość ziarenprzechodzących przez sito # | % (m/m) | - | PN-EN 12697-2 |
| 8,0  | od 80,00 do 100,00 |   |
| 4,0 | od 20,00 do 50,00 |   |
| 2,0 | od 5,00 do 25,00 |   |
| poniżej 0,063 | od 0,00 do 5,00 |  |
| Pozostałe Frakcje - wg. recepty Wykonawcy |
| 3. | Zawartość wyekstrahowanegolepiszcza | % (m/m) | od 4,2 do 5,5 | PN-EN 12697-1 |
| 4. | Zawartość wolnej przestrzeni | % (v/v) | do 25 | PN-EN 12697-8 |
| 5. | Penetracja | mm | **≤**2,0 | PN-EN 12697-20 |
| 6. | Przyczepność lepiszcza | % | **≥**80,0 | PN-B-06714-22 |

Do każdej partii wyrobu Wykonawca winien dołączyć aprobatę techniczną.

5. Minimalny termin ważności – 4 miesiące od momentu dostawy.

6. Minimalna gwarancja na wbudowany materiał – 1 rok.

7. Mieszanka winna być pakowana w szczelne opakowania (np. worki, bezzwrotne wiaderka)
z tworzywa sztucznego po 25 - 30 kg.

 Wykonawca określi warunki magazynowania.

8. Dostawy będą realizowane sukcesywnie w zależności od potrzeb Obwodów Drogowych. Wielkość jednorazowej partii dostawy – od 5 do 10 Mg.