**Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego**

**KOSZTORYS OFERTOWY**

**Polepszenie bezpieczeństwa ruchu pieszego na drogach powiatowych w zakresie wykonania wyniesionych przejść dla pieszych z masy mineralno –asfaltowej wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym na terenie działania Obwodu Drogowego w Mirosławicach i Sulimowie   
w podziale na 3 zadania**

**ZADANIE 1 - Wykonanie 2 szt. wyniesionych przejść dla pieszych z masy mineralno – asfaltowej wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym   
na drodze powiatowej nr 1972D (ul. Oławskiej) w miejscowości Księginice, gmina Kobierzyce**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z masy mineralno – asfaltowej wraz z oznakowaniem poziomym na drodze powiatowej  nr 1972D (ul. Oławskiej – przy skrzyżowaniu z ul. Słoneczną) ) w miejscowości Księginice, gmina Kobierzyce - szerokość jezdni 5,8 m** | | | | | | | |
| **Lp.** | **Pozycja kosztorysowa – nazwa** | | **Jednostka miary** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto** | **Cena jednostkowa brutto** | **Wartość brutto** |
| 1. | Oznakowanie tymczasowe | | kpl. | 1 kpl. |  |  |  |
| 2. | Wykonanie wyniesionego przejścia z masy mineralno-asfaltowej 0-11,2 na szerokości całej jezdni: o szerokości płyty przejazdowej 4,0 m, najazdach 1,0 m i wysokości 8 cm :   * podfrezowanie na głębokość 2 cm istniejącej nawierzchni w miejscu najazdu i zjazdu z projektowanego przejścia przed wykonaniem przejścia, * skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, * wykonanie przejścia z masy układanej w dwóch warstwach | | szt. | 1 szt. |  |  |  |
| 3. | Wykonanie poziomego oznakowania grubowarstwowego chemoutwardzalnego – linia gładka (barwy białej) – grubość warstwy 3 mm : P-25 | | m2 | 2,70 m2 |  |  |  |
| 4. | Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego chemoutwardzalnego – linia gładka (barwy białej) – grubość warstwy 3 mm: P-10 | | m2 | 11,60 m2 |  |  |  |
| 5. | Zamontowanie punktowych elementów odblaskowych barwy białej | | szt. | 12 szt. |  |  |  |
| 6. | Montaż oznakowania pionowego: B-33, A-11a z tabliczką T-1 – montowane na jednym słupku – 2 komplety | | kpl. | 1 kpl. |  |  |  |
|  |  | |  |  | **Wartość kosztorysowa brutto** | |  |
|  |  | |  |  | Wartość kosztorysowa netto | |  |
|  |  | |  |  | Podatek Vat ….. % | |  |
|  | |  | | | | | |
| 1. **Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z masy mineralno – asfaltowej wraz z oznakowaniem poziomym oraz wykonaniem połączenia istniejącego chodnika z wyniesionym przejściem i obniżeniem krawężnika na drodze powiatowej nr 1972D (ul.Oławskiej – w okolicy dz. nr 178/6)  w miejscowości Księginice, gmina Kobierzyce - szerokość jezdni 5,8 m** | | | | | | | |
| **Lp.** | **Pozycja kosztorysowa – nazwa** | | **Jednostka miary** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto** | **Cena jednostkowa brutto** | **Wartość brutto** |
| 1. | Oznakowanie tymczasowe | | kpl. | 1 kpl. |  |  |  |
| 2. | Wykonanie połączenia istniejącego chodnika z wyniesionych przejściem dla pieszych - z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr. 3 cm, 15 cm tłucznia o frakcji 0/31,5 mm, obrzeża 8 cm na ławie betonowej C12/15 - 6mb | | m2 | 12 m2 |  |  |  |
| 3. | Obniżenie krawężnika - krawężnik na ławie betonowej z oporem C12/15. Do wbudowania ponownego krawężnik z odzysku – nieuszkodzony, pełnowartościowy | | m | 6 m |  |  |  |
| 4. | Wykonanie wyniesionego przejścia z masy mineralno-asfaltowej 0-11,2 na szerokości całej jezdni: o szerokości płyty przejazdowej 4,0 m, najazdach 1,0 m i wysokości 8 cm :   * podfrezowanie na głębokość 2 cm istniejącej nawierzchni w miejscu najazdu  i zjazdu z projektowanego przejścia przed wykonaniem przejścia, * skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, * wykonanie przejścia z masy układanej w dwóch warstwach | | szt. | 1 szt. |  |  |  |
| 5. | Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego chemoutwardzalnego – linia gładka (barwy białej) – grubość warstwy 3 mm: P-25 | | m2 | 2,70 m2 |  |  |  |
| 6. | Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego chemoutwardzalnego – linia gładka (barwy białej) – grubość warstwy 3 mm: P-10 | | m2 | 11,60 m2 |  |  |  |
| 7. | Zamontowanie punktowych elementów odblaskowych barwy białej | | szt. | 12 szt. |  |  |  |
| 8. | Montaż oznakowania pionowego:   1. D-6 – 2 szt. 2. A-16 – 2 szt. 3. B-33, A-11a z tabliczką T-1 – montowane na jednym słupku – 2 komplety | | kpl. | 1.kpl. |  |  |  |
|  |  | |  |  | **Wartość kosztorysowa brutto** | |  |
|  |  | |  |  | Wartość kosztorysowa netto | |  |
|  |  | |  |  | Podatek Vat ….. % | |  |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Łącznie kosztorys ofertowy dla ZADANIA 1 (lokalizacja 1 + lokalizacja 2) wynosi:**   |  | | --- | | **brutto: ............................................... zł**  **Ogółem brutto słownie: ...............................................................................................................................** | | **Należny podatek VAT ……..% tj. …………………….. zł** | | **Netto: ............................................ zł** | | | | | | | | | |
| **ZADANIE 2 : Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z masy mineralno – asfaltowej wraz z oznakowaniem poziomym na drodze powiatowej  nr 1938D (ul. Głównej – w okolicy dz. nr 24) w miejscowości Święta Katarzyna, gmina Siechnice - szerokość – 5,6 m** | | | | | | | |
| **Lp.** | **Pozycja kosztorysowa – nazwa** | | **Jednostka miary** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto** | **Cena jednostkowa brutto** | **Wartość brutto** |
| 1. | Oznakowanie tymczasowe | | kpl. | 1 kpl. |  |  |  |
| 2. | Wykonanie wyniesionego przejścia z masy mineralno-asfaltowej 0-11,2 na szerokości całej jezdni: o szerokości płyty przejazdowej 5,0 m, najazdach 1,5 m i wysokości 8 cm:   * podfrezowanie na głębokość 2 cm istniejącej nawierzchni w miejscu najazdu i zjazdu z projektowanego przejścia przed wykonaniem przejścia, * skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, * wykonanie przejścia z masy układanej w dwóch warstwach | | szt. | 1 szt. |  |  |  |
| 3. | Wykonanie poziomego oznakowania grubowarstwowego chemoutwardzalnego – linia gładka (barwy białej) – grubość warstwy 3 mm: P-25 | | m2 | 2,60 m2 |  |  |  |
| 4. | Wykonanie poziomego oznakowania grubowarstwowego chemoutwardzalnego – linia gładka (barwy białej) – grubość warstwy 3 mm : P-10 | | m2 | 11,20 m2 |  |  |  |
| 5. | Zamontowanie punktowych elementów odblaskowych barwy białej | | szt. | 12 szt. |  |  |  |
| 6. | Montaż oznakowania pionowego:   1. A-16 – 2 szt. 2. B-33, A-11a z tabliczką T-1 – montowane na jednym słupku – 2 komplety | | kpl. | 1 kpl. |  |  |  |
|  |  | |  | | **Wartość kosztorysowa brutto** | |  |
|  |  | |  | | Wartość kosztorysowa netto | |  |
|  |  | |  | | Podatek Vat ….. % | |  |

**Łącznie kosztorys ofertowy dla ZADANIA 2 wynosi:**

|  |
| --- |
| **brutto: ............................................... zł.**  **Ogółem brutto słownie: ...............................................................................................................................** |
| **Należny podatek VAT ……..% tj. …………………….. zł** |
| **Netto: ............................................ zł** |

**ZADANIE 3: Wykonanie 2 szt. wyniesionych przejść dla pieszych z masy mineralno – asfaltowej wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym   
na drodze powiatowej nr 1922D (ul. Topolowej i ul. Jesionowej) w miejscowości Kiełczówek, gmina Długołęka**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z masy mineralno – asfaltowej wraz z oznakowaniem poziomym na drodze powiatowej nr 1922D (ul. Topolowej – w okolicy dz. nr 78/16) w miejscowości Kiełczówek, gmina Długołęka - szerokość jezdni – 5,0m** | | | | | | |
| **Lp.** | **Pozycja kosztorysowa – nazwa** | **Jednostka miary** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto** | **Cena jednostkowa brutto** | **Wartość brutto** |
| 1. | Oznakowanie tymczasowe | kpl. | 1 kpl. |  |  |  |
| 2. | Wykonanie wyniesionego przejścia z masy mineralno-asfaltowej 0-11,2 na szerokości całej jezdni: o szerokości płyty przejazdowej 5,0 m, najazdach 1,5 m i wysokości 8 cm:   * podfrezowanie na głębokość 2 cm istniejącej nawierzchni w miejscu najazdu i zjazdu z projektowanego przejścia przed wykonaniem przejścia, * skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, * wykonanie przejścia z masy układanej w dwóch warstwach | szt. | 1 szt. |  |  |  |
| 3. | Wykonanie poziomego oznakowania grubowarstwowego chemoutwardzalnego – linia gładka (barwy białej) – grubość warstwy 3 mm: P-25 | m2 | 2,32 m2 |  |  |  |
| 4. | Wykonanie poziomego oznakowania grubowarstwowego chemoutwardzalnego - linia gładka (barwy białej) – grubość warstwy 3 mm: P-10 | m2 | 10,00 m2 |  |  |  |
| 5. | Usunięcie oznakowania poziomego cienkowarstwowego: P-10 i P-14 | m2 | 11,88 m2 |  |  |  |
| 6. | Zamontowanie punktowych elementów odblaskowych barwy białej | szt. | 10 szt. |  |  |  |
| 7. | Przesunięcie oznakowania pionowego D-6 | szt. | 2 szt. |  |  |  |
| 8. | Montaż oznakowania pionowego:   1. A-16 – 2 szt. 2. B-33, A-11a z tabliczką T-1 – montowane na jednym słupku – 2 komplety | kpl. | 1 kpl. |  |  |  |
|  |  |  | | **Wartość kosztorysowa brutto** | |  |
|  |  |  | | Wartość kosztorysowa netto | |  |
|  |  |  | | Podatek Vat ….. % | |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z masy mineralno – asfaltowej wraz z oznakowaniem poziomym na drodze powiatowej nr 1922D (ul. Jesionowej – przy skrzyżowaniu z ul. Jałowcową )w miejscowości Kiełczówek, gmina Długołęka – szerokość jezdni - 5,0m** | | | | | | |
| **Lp.** | **Pozycja kosztorysowa – nazwa** | **Jednostka miary** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto** | **Cena jednostkowa brutto** | **Wartość brutto** |
| 1. | Oznakowanie tymczasowe | kpl. | 1 kpl. |  |  |  |
| 2. | Wykonanie wyniesionego przejścia z masy mineralno-asfaltowej 0-11,2 na szerokości całej jezdni: o szerokości płyty przejazdowej 5,0 m, najazdach 1,5 m i wysokości 8 cm:   * podfrezowanie na głębokość 2 cm istniejącej nawierzchni w miejscu najazdu  i zjazdu z projektowanego przejścia przed wykonaniem przejścia, * skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, * wykonanie przejścia z masy układanej w dwóch warstwach | szt. | 1 szt. |  |  |  |
| 3. | Wykonanie poziomego oznakowania grubowarstwowego chemoutwardzalnego – linia gładka (barwy białej) – grubość warstwy 3 mm: P-25 | m2 | 2,32 m2 |  |  |  |
| 4. | Wykonanie poziomego oznakowania grubowarstwowego chemoutwardzalnego - linia gładka (barwy białej) – grubość warstwy 3 mm: P-10 | m2 | 10,00 m2 |  |  |  |
| 5. | Usunięcie oznakowania poziomego grubowarstwowego: P-10 i P-14 | m2 | 11,88 m2 |  |  |  |
| 6. | Zamontowanie punktowych elementów odblaskowych barwy białej | szt. | 10 szt. |  |  |  |
| 7. | Przesunięcie oznakowania pionowego D-6 | szt. | 2 szt. |  |  |  |
| 8. | Montaż oznakowania pionowego:   1. A-16 – 2 szt. 2. B-33, A-11a z tabliczką T-1 – montowane na jednym słupku – 2 komplety | kpl. | 1 kpl. |  |  |  |
|  |  |  | | **Wartość kosztorysowa brutto** | |  |
|  |  |  | | Wartość kosztorysowa netto | |  |
|  |  |  | | Podatek Vat ….. % | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Łącznie kosztorys ofertowy dla ZADANIA 3 (lokalizacja 1 + lokalizacja 2) wynosi:**   |  | | --- | | **brutto: ............................................... zł.**  **Ogółem brutto słownie: ...............................................................................................................................** | | **Należny podatek VAT ……..% tj. …………………….. zł** | | **Netto: ............................................ zł** |   ..................., dnia............. ……………………………………………….  (czytelny podpis Wykonawcy) | ............ | |