Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Nr sprawy: SP.ZP.272.34.2016.I.DT

**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH RAMIENIA WYSIĘGNIKOWEGO   
Z GŁOWICĄ KOSZĄCĄ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa parametru** | **Wymagana wielkość parametru** |
| 1. | Ramię fabrycznie nowe | tak |
| 2. | Rok produkcji: 2016 | tak |
| 3. | Położenie wysięgnika - prawe | tak |
| 4. | Zasięg poziomy wraz z głowicą | 6,5 m - 8,5 m |
| 5. | Zabezpieczenie hydrauliczne przed uszkodzeniem ramienia | tak |
| 6. | Możliwość pracy z funkcją „pływania” głowicy | tak |
| 7. | Sterowanie elektroniczne z kabiny kierowcy | tak |
| 8. | Zmiana kierunku obrotów retora | tak |
| 9. | Moc pompy | minimum 33kW |
| 10. | Wydajność pompy | minimum 90 l/min |
| 11. | Przewody hydrauliczne w osłonie | tak |
| 12. | Kąt koszenia głowicy koszącej | do 195 stopni |
| 13. | Ramię przystosowane do pracy z ciągnikiem JOHN DEERE 6120M | tak |
| 14. | Montaż na tylnym TUZ | tak |
| 15. | Stabilizacja wysięgnikowa na dwóch śrubach rzymskich | tak |
| 16. | Szerokość robocza głowicy koszącej | 1,2 m – 1,4 m |
| 17. | Wzmocniony rotor i mocowanie bijaków śrubami ∅20 | tak |

Wymagane dokumenty:

1. Karta gwarancyjna w języku polskim
2. Instrukcja obsługi w języku polskim
3. Katalog części zamiennych