{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Arkusz1","Arkusz2","Arkusz3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":45,"n_cols":6,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,1,0,5],[44,0,44,5],[2,0,2,5],[3,0,3,5],[41,0,41,3],[41,4,41,5],[42,0,42,3],[42,4,42,5],[43,0,43,3],[43,4,43,5]]}
[null,"Załącznik nr 1 do modyfikacji z dn. 30.03.2017 r.\nZałącznik 2.2. do SIWZ "]
["nr sprawy: SP.ZP.272.8.2017.II.DT"]
["KOSZTORYS     OFERTOWY"]
["Zadanie nr 1 - Modernizacja drogi powiatowej – ulicy Wrocławskiej i Świdnickiej  (dawnej drogi nr 35) \nw miejscowości Tyniec Mały na odcinku dł. ok. 1,76 km – od ul. Dolnej (od strony Wrocławia) \ndo ul. Szkolnej ( kierunek Małuszów), gmina Kobierzyce  "]
["L.p.","Opis prac","Jednostka obm.","Ilość (obmiar)","Cena jedn. Brutto [zł]","Wartość     Brutto [zł ] "]
["1.","Roboty pomiarowe i geodezyjne przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie równinnym","km",1.76]
[null,"                                                                          Jezdnia"]
[2,"Oczyszczenie nawierzchni bitumicznej z zalegającego gruntu o średniej grubości 7cm z załadunkiem                    i wywózką urobku we własnym zakresie Wykonawcy.   [ (495m+239m+99m+120m)*1,1m = 1.048,3m2]","m2",1048.3]
[3,"Frezowanie zawyżeń  nawierzchni bitumicznej na całej szerokości jezdni o grubości ok.. 3 cm ( ok.. 75% powierzchni do zfrezowania, tj. zawyżeń, nierówności),  z wywozem destruktu (frezowiny) na odległość do 10 km - w lokalizację wskazaną przez Inwestora.                                                                                                              [ ( 445*7,2 + 90*7,7) *75%*0,03m=  87,7m3/ ok.228 Mg].","m2",3897]
[4,"Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem frezowiny z rozbiórki na odl. do 10 km                - w lokalizację wskazaną przez Inwestora    . Frezowanie nawierzchni zjazdów i skrzyżowań.                                      ( 916m2*0,04=36,64m3)\n","m2",916]
[5,"Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 7cm z wywozem materiału z rozbiórki     (w obrębie budowy, w celu wbudowanie w pobocza i w zjazdy-267,9m3 , na odl. do 15km nadwyżkę) . Frezowanie nawierzchni jezdni odcinka z krawężnikami i włączeń  technologicznych   ). [30*7,7+98*7,7+51*7,8+668*8,5+92*(8,5+6,8)/2+236*7+50*7,2] - (1932*0,1) = 9584m2,                 9584m2*0,07m = 670,88 m3;       do wbudowania: 267,9 m3 ;   do wywózki na odl. do   15 km                        w lokalizację wskazaną przez Inwestora : 670,88m3 - 267,9m3 = 402,98m3.","m2",9584]
[6,"Cięcie piłą nawierzchni bitumicznej na głębokość 7cm ( przy ciekach) z rozbiórką nawierzchni pasa oszerokości 0,10m, załadunkiem i wywózką urobku we własnym zakresie Wykonawcy. (1135m+797m=1.932mb/13,52m3)","mb",1932]
[7,"Wyrównanie istniejącej podbudowy (tj. nawierzchni bitumicznej) poprzez wykonanie warstwy profilującej z mieszanki mineralno- asfaltowej o uziarnieniu 0/11,2  (dla KR3), o średniej ilości 75kg/m2 (w tym oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,7 kg/m2 nawierzchni)    (13.675m2)","t",1025.6300000000001]
[8,"Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z masy mineralno -asfaltowej o uziarnieniu 0/11,2                        (dla KR-3) o grubości 4 cm po zagęszczeniu ( w tym oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową  w ilości    0,7 kg/m2). ","m2",13675]
[null,"                                            Zjazdy utwardzone, chodniki, odwodnienie                                                                                                                                                                           "]
[9,"Wykonanie nawierzchni zjazdów z masy mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/11,2 o grubości                 po zagęszczeniu 4cm ( w tym oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsją w ilości 0,7kg/m2) ","m2",968]
[10,"Przebudowa zjazdów z kostki betonowej o grubości 8 cm.  (Rozbiórka kostki do ponownego wbudowania, rozbiórka podbudowy gr. 27cm, wykonanie w-wy odsączającej gr.10cm, podbudowy            z kruszywa 0/31,5 gr.20cm, ułożenie kostki na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 o gr. 3cm.  Wywózka urobku we własntm zakresie Wykonawcy- ok.49,01 m3.)","m2",61.5]
[11,"Przebudowa chodników ( obniżenie) z kostki betonowej o grubości 8 cm.  (Rozbiórka kostki do ponownego wbudowania, rozbiórka podbudowy gr. 31cm, wykonanie w-wy odsączającej z piasku gr.10cm, podbudowy z kruszywa 0/31,5 gr.15cm, ułożenie kostki na podsypce cementowo- piaskowej 1:4  o gr. 3cm.  Wywózka urobku we własntm zakresie Wykonawcy- ok.24,8 m3.)","m2",80]
[12,"Rozbiórka krawężników betonowych 20*30*100 z ławą betonową. ( 24szt.- do ponownego ustawienia   -nr posesji 1 i przy ul. Biskupickiej, a 16 szt.-wymiana uszkodzonych).","mb",40]
[13," Regulacja wysokościowa obrzeży betonowych 8*30*100 z ławą betonową.","mb",24]
[14,"Ustawienie krawężników betonowych z rozbiórki  na ławie betonowej gr. 15 cm z oporem, z betonu C12/15, w świetle h= 2cm   ( przejścia dla pieszych).","mb",24]
[15,"Ustawienie nowych krawężników betonowych 20*30*100  na ławie betonowej gr. 15 cm z oporem,           z betonu C12/15, w świetle h= 12cm   (w lokalizacjach uszkodzonych krawężników ).","mb",16]
[16,"Wywiezienie i zagospodarowanie we własnym zakresie Wykonawcy połamanych krawężników oraz gruzu z rozebranych ław betonowych.","mb",16]
[17,"Regulacja wysokościowa wpustów ulicznych typu ciężkiego,( do 5cm).","szt.",6]
[18,"Ręczne oczyszczenie  cieków odwodnieniowych ( z 3- ch rzędów kostki kamiennej brukowej 8/11)               z piasku, gruntu o średniej grubości 1,5cm z wywózką we własnym zakresie Wykonawcy.                            (1.920m*0,35m = 672m2 ; 672m2*0,015m = 10,1m3 ).","m2",672]
[19,"Regulacja wysokościowa cieków odwodnieniowych. Rozbiórka cieków odwodnieniowych z 3- ch rzędów kostki kamiennej brukowej 8/11, ułożenie kostki   na podsypce cementowej o grubości od 2-:-6 cm.    ( 60m*0,35m=21m2).","m2",21]
[null,"                                                               Pobocza i zjazdy gruntowe"]
[20,"Wykonanie zjazdów o nawierzchni gruntowej  na nawierzchnie z frezowiny o grubości 15cm                     po zagęszczeniu.             (218m2*0,15m=32,70m3)","m2",218]
[21,"Roboty ziemne pod wykonanie pobocza o  szerokości 1m i grubości 15cm, wykonanie poboczy z fre-zowiny z zagęszczeniem mechanicznym. Zagospodarowanie gruntu z koryta we własnym zakresie Wykonawcy.   [495m*2+239m*1+99m*1+120m*2)*1m=1.568m2 /  grunt do wywózki z korytowania: 1.568m2* gr. 0,25m= ok. 392m3]      (frezowina do wbudowania: 1.568m2*gr.0,15m = 235,2 m3).","m3",235.2]
[null,"Zatoka"]
["22.","Rozbiórka istniejącej kostki brukowej 8/11 do ponownego wbudowania.                                                            "]
["23."]
[22," -Rozbiórka istniejącej kamiennej kostki brukowej 8/11 do ponownego wbudowania - 120,45m2.                                    -Mechaniczna rozbiórka istniejącej podbudowy na głębokość 44 cm, w tym 20% rozbiórki ręcznej.                 Wywózka i utylizacja urobku we własnym zakresie Wykonawcy - ok. 53,00m3.                                                 -Wykonanie warstwy wzmacniającej z  piasku stabilizowanego cementem, Rm= 2,5 MPa, grubość warstwy 15cm po zagęszczeniu  - 120,45m2.                                                                                                                 -Wykonanie podbudowy betonowej z betonu C 16/20 grubości 25 cm - 120,45m2.                                                                              -Ułożenie kamiennej kostki brukowej 8/11 ( z rozbiórki) na podsypce cementowo- piaskowej 1:3                  o grubości 4cm, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - 120,45m2.","m2",120.45]
[23,"                                                                Wyniesione przejście dla pieszych                                                     Wykonanie:\n-  wyniesionego przejścia z masy mineralno-asfaltowej 0-11,2 na całej szerokości jezdni - 8m,  szerokości płyty przejazdowej 5,0m, najazdy po 1,5m i wysokości 8 cm, \n-skropienia międzywarstwowe emulsją asfaltową,\n-wykonanie przejścia z masy asfaltowej układanej w dwóch warstwach.\n","szt.",1]
[24,"Zamontowanie do nawierzchni jezdni punktowych elementów pryzmatycznych odblaskowych barwy białej - 8 szt. , barwy czerwonej -8szt., usytuowane liniowo, równolegle do osi przejścia - w odległości      1 m przed wyniesionym przejściem.","szt.",16]
[25,"                                                                  Azyle przy przejściach dla pieszych.                                                                                                                                                                   Wykonanie na nawierzchni jezdni 4 szt. wysp drogowych - azyli na powierzchniach po ok.   4m² (2m*2m), tj ogółem ok. 16 m² . Montowane elementy płytowe o wysokości 10 cm i z łukami najazdowymi.","szt.",4]
[26,"                                                                                 Oznakowanie                                                                                                                                                                                                                                                                 Oznakowanie poziome  grubowarstwowe na zimno za pomocą mas chemoutwardzalnych - linie gładkie (barwa biała), grubość warstwy- 3mm,  wykonanie mechaniczne.                                                                          - (krawędziowe:  1.846,4mb*0,12=221,57m2;  segregacja:  1080mb*0,24+100*0,12+460*0,08  = 308m2;  4szt- przejścia dla pieszych P-10 z P-14 oraz     P -25  ok.70m2;       przystankowe P-17 ok. 10m2;                                P-13, P-14    -  drobne elementy na skrzyżowaniach ok. 24m2 ;  piktogramy ok. 38m2  ).","m2",671.57]
[27,"  Oznakowanie pionowe.                                                                                                                                             Ustawienie słupków ze znakami D-6 - 2 kpl .                                                                                                                Ustawienie słupków ze znakami D-6 z T-27 - 2 kpl.                                                                                          Ustawienie słupków ze znakami A-11a z B-33 (30km/godz.) z T-1 (15m) - 2 kpl.                             Ustawienie  U- 5b oraz słupków  ze znakami C- 9 - 2kpl.                                                                                Ustawienie  U- 5b oraz słupków  ze znakami C-10- 2kpl.                                                                                                                                                                       ","kpl.             ",10]
[null,null,null,null,"RAZEM"]
[]
[]
["Wartość kosztorysowa netto "]
["Podatek VAT 23 %"]
["Wartość kosztorysowa brutto"]
["Ogółem brutto słownie: "]

{"sheet":"Arkusz2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"Arkusz3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}