Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Nr sprawy: SP.ZP.272.13.2017.I.DT

**UMOWA (projekt) Nr ………………….………………..**

**zawarta w dniu ……..…………… 2017 r. we Wrocławiu pomiędzy:**

**Powiatem Wrocławskim** z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131; 50-440 Wrocław, posiadającym
NIP: 897-16-47-961, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego w imieniu, którego działają:

1. **…………………………………………. – ………....…………………………………**
2. **……………………………….……………. – ……………………………………………..**

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Wrocławskiego – ………..……………………………………

zwanym dalej w treści umowy **ZAMAWIAJĄCYM**

a

**………………………………..**

**………………………………..**

**……………………………….**

posiadającą/ym NIP: ……………….., REGON: ……………………….

zwaną/ym dalej **WYKONAWCĄ,**

została zawarta umowa o następującej treści:

**§ 1**

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie zamówienia publicznego zwolnionego z obowiązku stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164
z późn. zm.), zgodnie z art. 4 pkt. 8 oraz § 31 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu.

**§ 2**

1. Przedmiotem umowy jest:

**Dostawa masy mineralno – asfaltowej na zimno dla potrzeb Obwodu Drogowego
w Mirosławicach w ilości do 50 MG. CPV 44 11 36 00-1**

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać sukcesywnie, w zależności od potrzeb Obwodu Drogowego w Mirosławicach, masę mineralno – asfaltową na zimno w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia **30 marca 2018r.**
2. Miejsce dostaw – Obwód Drogowy w Mirosławicach, ul. Czerńczycka 1, 55-050 Sobótka.

**§ 3**

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę, zgodnie ze złożoną ofertą:
2. **za 1 MG** masy mineralno – asfaltowej na zimno o uziarnieniu 0/8 mm – **brutto: ……….. zł** (słownie: ……………………………………….), w tym netto: ……………..+ podatek VAT 23%,
tj. ………….. zł,
3. **za 50 MG** masy mineralno – asfaltowej na zimno o uziarnieniu 0/8 mm – **brutto: ……………zł** (słownie: …………………………………………………………………….), w tym netto: ………………. zł + podatek VAT 23 %, tj. …………………… zł.
4. Wynagrodzenie ma charakter maksymalny dla zakresu dostaw ustalonych w niniejszej umowie.

**§ 4**

1. Rozliczanie za dostawę masy mineralno – asfaltowej na zimno dokonywane będzie po odbiorze dostarczonej partii masy wraz z aprobatą techniczną na podstawie potwierdzonych przez jedną
z upoważnionych osób, określonych w § 6 ust. 3, faktur, do których Wykonawca dołączy potwierdzone zestawienie dostaw.
2. Należność płatna będzie **w ciągu 21 dni** od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z potwierdzeniem przez jedną z upoważnionych osób, określonych w § 6 ust. 3, faktycznej dostawy oraz aprobaty technicznej na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
3. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
4. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT.

**§ 5**

* 1. Dostawy masy mineralno-asfaltowej realizowane będą sukcesywnie (w okresie trwania umowy)
	w dni robocze – od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 14:00, na podstawie zamówień przesłanych drogą elektroniczną (e-mail, faks) osób uprawnionych (dopuszcza się możliwość telefonicznych – potwierdzonych drogą elektroniczną zamówień) - wg potrzeb Zamawiającego.
	2. Masa mineralno-asfaltowa zamawiana będzie partiami ze wskazaniem wielkości dostawy, zgodnie z potrzebami Zamawiającego, przez pracowników Obwodu Drogowego
	w Mirosławicach (tel. 71 31 - 62 - 245). Wielkość jednorazowej partii dostawy - od 5 MG do 10 MG.
	3. Wykonawca dostarczy mieszankę w terminie do 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
	4. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o dokładnym terminie dostawy z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.

**§ 6**

* + - 1. Przy odbiorze masy muszą być obecni przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego, którzy dokonają sprawdzenia jakości oraz ilości wyrobu, podpisując jednocześnie protokół odbioru.
1. Przedstawiciele Wykonawcy obecni przy dostawie masy mineralno – asfaltowej na zimno:

 1) ………………………………………….;

 2) ………………………………………….

1. Przedstawiciele Zamawiającego obecni przy dostawie masy mineralno – asfaltowej na zimno:

 1) Renata Hain-Kamfonik – pracownik Obwodu Drogowego w Mirosławicach,

lub 2) Jan Sawzdargo – pracownik Obwodu Drogowego w Mirosławicach.

**§ 7**

1. Wykonawca załączy do każdej dostawy aktualną aprobatę techniczną.
2. Masa mineralno – asfaltowa na zimno powinna spełniać następujące wymagania:
3. Mieszanka powinna nadawać się do stosowania w temperaturach otoczenia od
-15oC do + 30 oC.
4. Mieszanka powinna być wytworzona ze 100% przekruszonego, płukanego materiału kamiennego i specjalnego typu lepiszcza ze środkami adhezyjnymi i modyfikatorami. Kruszywo wykorzystywane do produkcji mieszanki powinno być o uziarnieniu
od 0 mm do 8 mm.

 **§ 8**

1. Wykonawca swoimi siłami i staraniem wykona przedmiot zamówienia z wyłączeniem prac wymienionych w ust. 2.
2. Podwykonawca/-y wykona/-ją następujące prace: .............................................................................................................
3. Zlecenie części prac Podwykonawcy/-om nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego do wykonania prac powierzonych Podwykonawcy/-om.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy/-ów jak
za działania lub zaniechania własne.

**§ 9**

Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku, gdy przedmiot umowy nie odpowiada wymaganiom określonym w § 7.

**§ 10**

Umowa będzie realizowana w okresie **od dnia zawarcia umowy** **do dnia 30 marca 2018r.** bądź do czasu wykorzystania całej ilości masy, która została określona w § 2 ust. 1.

**§ 11**

1. Kary umowne naliczane będą wg następujących zasad:
2. za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust.1 pkt. 2;
3. za zwłokę w realizacji dostawy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 500,00 zł
za każdy dzień opóźnienia, licząc od daty wyznaczonego przez Zamawiającego terminu częściowej dostawy.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar z faktury Wykonawcy.
5. Jeżeli szkoda przewyższa wysokość kary umownej, Zamawiającemu przysługuje wobec Wykonawcy roszczenie o zapłatę odszkodowania uzupełniającego do wysokości szkody.

**§ 12**

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony umowy, pod rygorem nieważności.

**§ 13**

Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygnięte będą w drodze negocjacji, a w razie ich nieskuteczności przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

**§ 14**

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego.

**§ 15**

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

**§ 16**

Dokumentem związanym z niniejszą umową w formie załącznika nr 1 jest opis przedmiotu zamówienia.

**ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**

Załącznik nr 1 do umowy

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

* **Parametry techniczne i jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:**
1. Mieszanka powinna być przydatna do napraw cząstkowych wszelkich typów nawierzchni mineralno – asfaltowych sposobem na zimno.
2. Produkt powinien odpowiadać wymaganiom higienicznym oraz posiadać dokument aprobaty technicznej.
3. Mieszanka powinna nadawać się do stosowania w temperaturach otoczenia od
-15oC do + 30 oC.
4. Mieszanka powinna nadawać się do stosowania na nawierzchniach suchych i mokrych oraz ma posiadać dobrą przyczepność do powierzchni.
5. Mieszanka powinna być wytworzona ze 100% przekruszonego, płukanego materiału kamiennego i specjalnego lepiszcza ze środkami adhezyjnymi i modyfikatorami. Kruszywo wykorzystane do produkcji mieszanki powinno być o uziarnieniu od 0mm do 8mm.
6. Mieszanka powinna być pakowana w szczelnych opakowaniach z tworzywa sztucznego ( np. worki foliowe, bezzwrotne wiaderka itp.) o masie do 25 kg.
7. Do każdej dostarczonej partii mieszanki Wykonawca powinien dostarczyć pisemnie informacje zawierające takie dane jak: nazwę i adres producenta oraz dostawcy, oznaczenie, masę netto.
8. Urabialność mieszanki powinna wskazywać na możliwość rozłożenia i zagęszczenia jej w ubytku lub wyboju przy pomocy ręcznych narzędzi.
9. Mieszanka musi posiadać datę produkcji i okres przydatności do stosowania (minimum 12 miesięcy od daty dostarczenia).
10. Wykonawca załączy do każdej dostawy ważną aprobatę techniczną.
* **Wymagania stawiane Wykonawcy:**
	1. Przedmiot zamówienia Wykonawca dostarczy własnym transportem do Obwodu Drogowego.
	2. Dostawy masy mineralno-asfaltowej realizowane będą sukcesywnie (w okresie trwania umowy) w dni robocze – od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 14:00, na podstawie zamówień przesłanych drogą elektroniczną (e-mail, faks) osób uprawnionych (dopuszcza się możliwość telefonicznych – potwierdzonych drogą elektroniczną zamówień) - wg potrzeb Zamawiającego.
	3. Masa mineralno-asfaltowa zamawiana będzie partiami ze wskazaniem wielkości, zgodnie z potrzebami Zamawiającego, przez Obwód Drogowy. Wielkość jednorazowej partii dostawy - od 5 MG do 10 MG.
	4. Wykonawca dostarczy mieszankę w terminie do 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
	5. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o dokładnym terminie dostawy z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.
	6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć masę mineralno-asfaltową na zimno
	w ilościach wyznaczonych przez Zamawiającego.
	7. Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia, w okresie wykonywania umowy.
	8. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć produkt pełnowartościowy, pozbawiony wad oraz nieuszkodzony podczas transportu.
	9. Koszty załadunku obciążają Wykonawcę, rozładunek - po stronie Zamawiającego.
	10. Wykonawca określi warunki magazynowania.