**Załącznik nr 14 do zapytania ofertowego**

**KOSZTORYS OFERTOWY**

**Polepszenie bezpieczeństwa ruchu pieszego na drogach powiatowych w zakresie wykonania wyniesionych przejść dla pieszych z masy mineralno –asfaltowej wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym na terenie działania Obwodu Drogowego w Mirosławicach i Sulimowie   
w podziale na 8 zadań**

**ZADANIE 1 - Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z masy mineralno – asfaltowej wraz z oznakowaniem poziomym na drodze powiatowej nr 1924D w miejscowości Krzyków, gmina Czernica - szerokość jezdni – 4,6 m**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Pozycja kosztorysowa – nazwa** | **Jednostka miary** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto** | **Cena jednostkowa brutto** | **Wartość brutto** |
| 1. | Oznakowanie tymczasowe | kpl. | 1 kpl. |  |  |  |
| 2. | Wykonanie wyniesionego przejścia z masy mineralno-asfaltowej 0-11,2 na szerokości całej jezdni: o szerokości płyty przejazdowej 5,0 m, najazdach 1,5 m i wysokości 8 cm:   * podfrezowanie na głębokość 2 cm istniejącej nawierzchni w miejscu najazdu i zjazdu z projektowanego przejścia przed wykonaniem przejścia, * skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, * wykonanie przejścia z masy układanej w dwóch warstwach | szt. | 1 szt. |  |  |  |
| 3. | Wykonanie poziomego oznakowania grubowarstwowego chemoutwardzalnego – linia gładka (barwy białej) – grubość warstwy 3 mm : P-25 | m2 | 1,94 m2 |  |  |  |
| 4. | Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego chemoutwardzalnego – linia gładka (barwy białej) – grubość warstwy 3 mm: P-10 | m2 | 8,40 m2 |  |  |  |
| 5. | Zamontowanie punktowych elementów odblaskowych barwy białej | szt. | 12 szt. |  |  |  |
| 6. | Montaż oznakowania pionowego:   1. A-16 – 2 szt. 2. B-33, A-11a z tabliczką T-1 – montowane na jednym słupku – 2 komplety 3. D-6 – 2szt. | kpl. | 1 kpl. |  |  |  |
|  |  |  |  | **Wartość kosztorysowa brutto** | |  |
|  |  |  |  | Wartość kosztorysowa netto | |  |
|  |  |  |  | Podatek Vat ….. % | |  |
| **Łącznie kosztorys ofertowy dla ZADANIA 1 wynosi:**   |  | | --- | | **brutto: ............................................... zł.**  **Ogółem brutto słownie: ...............................................................................................................................** | | **Należny podatek VAT ……..% tj. …………………….. zł** | | **Netto: ............................................ zł** |   **ZADANIE 2 : Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z masy mineralno – asfaltowej wraz z oznakowaniem poziomym na drodze powiatowej  nr 1955D w miejscowości Szukalice, gmina Żórawina – szerokość jezdni – 5,8 m** | | | | | | |
| **Lp.** | **Pozycja kosztorysowa – nazwa** | **Jednostka miary** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto** | **Cena jednostkowa brutto** | **Wartość brutto** |
| 1. | Oznakowanie tymczasowe | kpl. | 1 kpl. |  |  |  |
| 2. | Wykonanie wyniesionego przejścia z masy mineralno-asfaltowej 0-11,2 na szerokości całej jezdni: o szerokości płyty przejazdowej 5,0 m, najazdach 1,5 m i wysokości 8 cm:   * podfrezowanie na głębokość 2 cm istniejącej nawierzchni w miejscu najazdu i zjazdu z projektowanego przejścia przed wykonaniem przejścia, * skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, * wykonanie przejścia z masy układanej w dwóch warstwach | szt. | 1 szt. |  |  |  |
| 3. | Wykonanie poziomego oznakowania grubowarstwowego chemoutwardzalnego – linia gładka (barwy białej) – grubość warstwy 3 mm: P-25 | m2 | 2,70 m2 |  |  |  |
| 4. | Wykonanie poziomego oznakowania grubowarstwowego chemoutwardzalnego – linia gładka (barwy białej) – grubość warstwy 3 mm : P-10 | m2 | 10,80 m2 |  |  |  |
| 5. | Zamontowanie punktowych elementów odblaskowych barwy białej | szt. | 14 szt. |  |  |  |
| 6. | Montaż oznakowania pionowego:   1. A-16 – 2 szt. 2. B-33, A-11a z tabliczką T-1 – montowane na jednym słupku – 2 komplety   3) D-6 – 2szt. | kpl. | 1 kpl. |  |  |  |
|  |  |  | | **Wartość kosztorysowa brutto** | |  |
|  |  |  | | Wartość kosztorysowa netto | |  |
|  |  |  | | Podatek Vat ….. % | |  |

**Łącznie kosztorys ofertowy dla ZADANIA 2 wynosi:**

|  |
| --- |
| **brutto: ............................................... zł.**  **Ogółem brutto słownie: ...............................................................................................................................** |
| **Należny podatek VAT ……..% tj. …………………….. zł** |
| **Netto: ............................................ zł** |

**ZADANIE 3: Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z masy mineralno – asfaltowej wraz z oznakowaniem poziomym na drodze powiatowej nr 1968D w miejscowości Pożarzyce w, gmina Jordanów Śląski - szerokość jezdni – 5,8 m**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Pozycja kosztorysowa – nazwa** | **Jednostka miary** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto** | **Cena jednostkowa brutto** | **Wartość brutto** |
| 1. | Oznakowanie tymczasowe | kpl. | 1 kpl. |  |  |  |
| 2. | Wykonanie wyniesionego przejścia z masy mineralno-asfaltowej 0-11,2 na szerokości całej jezdni: o szerokości płyty przejazdowej 5,0 m, najazdach 1,5 m i wysokości 8 cm:   * podfrezowanie na głębokość 2 cm istniejącej nawierzchni w miejscu najazdu i zjazdu z projektowanego przejścia przed wykonaniem przejścia, * skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, * wykonanie przejścia z masy układanej w dwóch warstwach | szt. | 1 szt. |  |  |  |
| 3. | Wykonanie poziomego oznakowania grubowarstwowego chemoutwardzalnego – linia gładka (barwy białej) – grubość warstwy 3 mm: P-25 | m2 | 2,60 m2 |  |  |  |
| 4. | Wykonanie poziomego oznakowania grubowarstwowego chemoutwardzalnego - linia gładka (barwy białej) – grubość warstwy 3 mm: P-10 | m2 | 10,80 m2 |  |  |  |
| 5. | Zamontowanie punktowych elementów odblaskowych barwy białej | szt. | 14 szt. |  |  |  |
| 6. | Montaż oznakowania pionowego:  1) A-16 – 2 szt. | kpl. | 1 kpl. |  |  |  |
|  |  |  | | **Wartość kosztorysowa brutto** | |  |
|  |  |  | | Wartość kosztorysowa netto | |  |
|  |  |  | | Podatek Vat ….. % | |  |
| **Łącznie kosztorys ofertowy dla ZADANIA 3 wynosi:**   |  | | --- | | **brutto: ............................................... zł.**  **Ogółem brutto słownie: ...............................................................................................................................** | | **Należny podatek VAT ……..% tj. …………………….. zł** | | **Netto: ............................................ zł** |   **ZADANIE 4: Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z masy mineralno – asfaltowej wraz z oznakowaniem poziomym na drodze powiatowej**  **nr 1999D w miejscowości Borzygniew w, gmina Mietków - szerokość jezdni – 6,0 m**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Lp.** | **Pozycja kosztorysowa – nazwa** | **Jednostka miary** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto** | **Cena jednostkowa brutto** | **Wartość brutto** | | 1. | Oznakowanie tymczasowe | kpl. | 1 kpl. |  |  |  | | 2. | Wykonanie wyniesionego przejścia z masy mineralno-asfaltowej 0-11,2 na szerokości całej jezdni: o szerokości płyty przejazdowej 5,0 m, najazdach 1,5 m i wysokości 8 cm:   * podfrezowanie na głębokość 2 cm istniejącej nawierzchni w miejscu najazdu i zjazdu z projektowanego przejścia przed wykonaniem przejścia, * skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, * wykonanie przejścia z masy układanej w dwóch warstwach | szt. | 1 szt. |  |  |  | | 3. | Wykonanie poziomego oznakowania grubowarstwowego chemoutwardzalnego – linia gładka (barwy białej) – grubość warstwy 3 mm: P-25 | m2 | 2,70 m2 |  |  |  | | 4. | Wykonanie poziomego oznakowania grubowarstwowego chemoutwardzalnego - linia gładka (barwy białej) – grubość warstwy 3 mm: P-10 | m2 | 11,60 m2 |  |  |  | | 5. | Zamontowanie punktowych elementów odblaskowych barwy białej | szt. | 16 szt. |  |  |  | | 6. | Likwidacja A-6a – 2 szt. | szt. | 2 szt. |  |  |  | | 7. | Montaż oznakowania pionowego:  1) A-16 – 2 szt.  2) B-33, A-11a z tabliczką T-1 – montowane na jednym słupku – 2 komplety  3) D-1 – 2 szt. | kpl. | 1 kpl. |  |  |  | |  | | | | **Wartość kosztorysowa brutto** | |  | | Wartość kosztorysowa netto | |  | | Podatek Vat ….. % | |  | | **Łącznie kosztorys ofertowy dla ZADANIA 4 wynosi:**   |  | | --- | | **brutto: ............................................... zł.**  **Ogółem brutto słownie: ...............................................................................................................................** | | **Należny podatek VAT ……..% tj. …………………….. zł** | | **Netto: ............................................ zł** |   **ZADANIE 5: Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z masy mineralno – asfaltowej wraz z oznakowaniem poziomym na drodze powiatowej**  **nr 1972D w miejscowości Wojkowice, gmina Żórawina - szerokość jezdni – 6,5 m**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Lp.** | **Pozycja kosztorysowa – nazwa** | **Jednostka miary** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto** | **Cena jednostkowa brutto** | **Wartość brutto** | | | 1. | Oznakowanie tymczasowe | kpl. | 1 kpl. |  |  |  | | | 2. | Wykonanie wyniesionego przejścia z masy mineralno-asfaltowej 0-11,2 na szerokości całej jezdni: o szerokości płyty przejazdowej 5,0 m, najazdach 1,5 m i wysokości 8 cm:   * podfrezowanie na głębokość 2 cm istniejącej nawierzchni w miejscu najazdu i zjazdu z projektowanego przejścia przed wykonaniem przejścia, * skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, * wykonanie przejścia z masy układanej w dwóch warstwach | szt. | 1 szt. |  |  |  | | | 3. | Wykonanie poziomego oznakowania grubowarstwowego chemoutwardzalnego – linia gładka (barwy białej) – grubość warstwy 3 mm: P-25 | m2 | 2,78 m2 |  |  |  | | | 4. | Wykonanie poziomego oznakowania grubowarstwowego chemoutwardzalnego - linia gładka (barwy białej) – grubość warstwy 3 mm: P-10 | m2 | 12,00 m2 |  |  |  | | | 5. | Zamontowanie punktowych elementów odblaskowych barwy białej | szt. | 16 szt. |  |  |  | | | 6. | Montaż oznakowania pionowego:   1. A-16 – 2 szt. 2. B-33, A-11a z tabliczką T-1 – montowane na jednym słupku – 2 komplety 3. D-6 – 2 szt. | kpl. | 1 kpl. |  |  |  | | |  | | | | **Wartość kosztorysowa brutto** | |  | | | Wartość kosztorysowa netto | |  | | | Podatek Vat ….. % | |  | | | **Łącznie kosztorys ofertowy dla ZADANIA 5 wynosi:**   |  | | --- | | **brutto: ............................................... zł.**  **Ogółem brutto słownie: ...............................................................................................................................** | | **Należny podatek VAT ……..% tj. …………………….. zł** | | **Netto: ............................................ zł** | | | | | | | |   **ZADANIE 6: Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z masy mineralno – asfaltowej wraz z oznakowaniem poziomym na drodze powiatowej**  **nr 1453D w miejscowości Łozina, gmina Długołęka - szerokość jezdni – 6,0 m**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Lp.** | **Pozycja kosztorysowa – nazwa** | **Jednostka miary** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto** | **Cena jednostkowa brutto** | **Wartość brutto** | | | 1. | Oznakowanie tymczasowe | kpl. | 1 kpl. |  |  |  | | | 2. | Wykonanie wyniesionego przejścia z masy mineralno-asfaltowej 0-11,2 na szerokości całej jezdni: o szerokości płyty przejazdowej 5,0 m, najazdach 1,5 m i wysokości 8 cm:   * podfrezowanie na głębokość 2 cm istniejącej nawierzchni w miejscu najazdu i zjazdu z projektowanego przejścia przed wykonaniem przejścia, * skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, * wykonanie przejścia z masy układanej w dwóch warstwach | szt. | 1 szt. |  |  |  | | | 3. | Wykonanie poziomego oznakowania grubowarstwowego chemoutwardzalnego – linia gładka (barwy białej) – grubość warstwy 3 mm: P-25 | m2 | 2,70 m2 |  |  |  | | | 4. | Wykonanie poziomego oznakowania grubowarstwowego chemoutwardzalnego - linia gładka (barwy białej) – grubość warstwy 3 mm: P-10 | m2 | 11,60 m2 |  |  |  | | | 5. | Zamontowanie punktowych elementów odblaskowych barwy białej | szt. | 16 szt. |  |  |  | | | 6. | Montaż oznakowania pionowego:  1) A-16 – 2 szt.  2) B-33, A-11a z tabliczką T-1 – montowane na jednym słupku – 2 komplety  3) D-6 – 2 szt. | kpl. | 1 kpl. |  |  |  | | |  | | | | **Wartość kosztorysowa brutto** | |  | | | Wartość kosztorysowa netto | |  | | | Podatek Vat ….. % | |  | | | **Łącznie kosztorys ofertowy dla ZADANIA 6 wynosi:**   |  | | --- | | **brutto: ............................................... zł.**  **Ogółem brutto słownie: ...............................................................................................................................** | | **Należny podatek VAT ……..% tj. …………………….. zł** | | **Netto: ............................................ zł** | | | | | | | | | | | | | | | |   **ZADANIE 7: Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z masy mineralno – asfaltowej wraz z oznakowaniem poziomym na drodze powiatowej**  **nr 1955D w miejscowości Karwiany, gmina Żórawina - szerokość jezdni – 5,9 m**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Lp.** | **Pozycja kosztorysowa – nazwa** | **Jednostka miary** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto** | **Cena jednostkowa brutto** | **Wartość brutto** | | | 1. | Oznakowanie tymczasowe | kpl. | 1 kpl. |  |  |  | | | 2. | Wykonanie wyniesionego przejścia z masy mineralno-asfaltowej 0-11,2 na szerokości całej jezdni: o szerokości płyty przejazdowej 4,0 m, najazdach 1,5 m i wysokości 8 cm:   * podfrezowanie na głębokość 2 cm istniejącej nawierzchni w miejscu najazdu i zjazdu z projektowanego przejścia przed wykonaniem przejścia, * skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, * wykonanie przejścia z masy układanej w dwóch warstwach | szt. | 1 szt. |  |  |  | | | 3. | Wykonanie poziomego oznakowania grubowarstwowego chemoutwardzalnego – linia gładka (barwy białej) – grubość warstwy 3 mm: P-25 | m2 | 2,70 m2 |  |  |  | | | 4. | Wykonanie poziomego oznakowania grubowarstwowego chemoutwardzalnego - linia gładka (barwy białej) – grubość warstwy 3 mm: P-10 | m2 | 11,60 m2 |  |  |  | | | 5. | Zamontowanie punktowych elementów odblaskowych barwy białej | szt. | 16 szt. |  |  |  | | | 6. | Montaż oznakowania pionowego:  1) A-16 – 2 szt.  2) B-33, A-11a z tabliczką T-1 – montowane na jednym słupku – 2 komplety  3) D-1 – 1 szt. na osobnym słupku, 1 szt. z D-6 | kpl. | 1 kpl. |  |  |  | | |  | | | | **Wartość kosztorysowa brutto** | |  | | | Wartość kosztorysowa netto | |  | | | Podatek Vat ….. % | |  | | | **Łącznie kosztorys ofertowy dla ZADANIA 7 wynosi:**   |  | | --- | | **brutto: ............................................... zł.**  **Ogółem brutto słownie: ...............................................................................................................................** | | **Należny podatek VAT ……..% tj. …………………….. zł** | | **Netto: ............................................ zł** | | | | | | | |   **ZADANIE 8: Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z masy mineralno – asfaltowej wraz z oznakowaniem poziomym na drodze powiatowej**  **nr 1934D w miejscowości Tresno, gmina Siechnice - szerokość jezdni – 5,3 m**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Lp.** | **Pozycja kosztorysowa – nazwa** | **Jednostka miary** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto** | **Cena jednostkowa brutto** | **Wartość brutto** | | | 1. | Oznakowanie tymczasowe | kpl. | 1 kpl. |  |  |  | | | 2. | Wykonanie wyniesionego przejścia z masy mineralno-asfaltowej 0-11,2 na szerokości całej jezdni: o szerokości płyty przejazdowej 5,0 m, najazdach 1,5 m i wysokości 8 cm:   * podfrezowanie na głębokość 2 cm istniejącej nawierzchni w miejscu najazdu i zjazdu z projektowanego przejścia przed wykonaniem przejścia, * skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, * wykonanie przejścia z masy układanej w dwóch warstwach | szt. | 1 szt. |  |  |  | | | 3. | Wykonanie poziomego oznakowania grubowarstwowego chemoutwardzalnego – linia gładka (barwy białej) – grubość warstwy 3 mm: P-25 | m2 | 2,70 m2 |  |  |  | | | 4. | Wykonanie poziomego oznakowania grubowarstwowego chemoutwardzalnego - linia gładka (barwy białej) – grubość warstwy 3 mm: P-10 | m2 | 10,60 m2 |  |  |  | | | 5. | Zamontowanie punktowych elementów odblaskowych barwy białej | szt. | 14 szt. |  |  |  | | | 6. | Montaż oznakowania pionowego:  1) A-16 – 2 szt.  2) B-33, A-11a z tabliczką T-1 – montowane na jednym słupku – 2 komplety  3) D-6 – 2szt. | kpl. | 1 kpl. |  |  |  | | |  | | | | **Wartość kosztorysowa brutto** | |  | | | Wartość kosztorysowa netto | |  | | | Podatek Vat ….. % | |  | | | **Łącznie kosztorys ofertowy dla ZADANIA 8 wynosi:**   |  | | --- | | **brutto: ............................................... zł.**  **Ogółem brutto słownie: ...............................................................................................................................** | | **Należny podatek VAT ……..% tj. …………………….. zł** | | **Netto: ............................................ zł** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |