Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

**SP.ZP.272.30.2017.I.DT**

**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH**

1. Parametry techniczne ładowacza czołowego z szuflą załadowczą:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametr** | **Wymagania** |
| **Ładowacz czołowy** |
| 1. | rok produkcji | 2017 (fabrycznie nowy) |
| 2. | mocowanie wysięgnika ładowacza na ciągniku | system automatycznego zatrzaskiwania blokady ramienia ładowacza (bez dodatkowych sworzni blokujących) |
| 3. | wysokość podnoszenia i załadunku | minimum 3,60 m  |
| 4. | udźwig | minimum 1600 kg |
| 5. | mechanizm samopoziomujący szuflę załadowczą | tak |
| 6. | amortyzacja antywstrząsowa | tak |
| 7. | sterowanie: hydrauliczny zawór sterowania ładowaczem sterowany za pomocą dźwigni wielofunkcyjnej z kabiny ciągnika, joystick z przełącznikiem zmiany półbiegów | tak  |
| 8. | Mocowanie narzędzia | automatyczna blokada narzędzia (bez dodatkowych sworzni blokujących) |
| 9. | gwarancja bez wyłączeń | min. 24 miesiące |
| 10. | instrukcja obsługi | w języku polskim |
| 11.  | katalog części urządzenia | w języku polskim |
| 12. | szkolenie osób obsługujących ciągnik | w cenie oferty |
| 13.  |  |  |
| **Osprzęt roboczy** |
| 1. | szufla załadowcza  | wzmocniona, udźwig minimum 1600 kg  |
| 2. | gwarancja bez wyłączeń | min. 24 miesiące |

* Wykonawca dostarczy dokumentację techniczną wraz z instrukcją obsługi i katalogiem części w języku polskim, wykaz punktów serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego oraz kartę gwarancyjną w języku polskim.
* Ładowacz czołowy z łyżką załadowczą należy dostarczyć na adres:

Obwód Drogowy w Mirosławicach– ul. Czerńczycka 1, 55-050 Sobótka

* Termin dostawy - maksymalnie do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy.

Opracował: Jan Sawzdargo

Obwód Drogowy w Mirosławicach