**Załącznik nr 14 do zapytania ofertowego**

**KOSZTORYS OFERTOWY**

**Polepszenie bezpieczeństwa ruchu pieszego na drogach powiatowych na terenie powiatu wrocławskiego w zakresie wykonania wyniesionych przejść dla pieszych z masy mineralno –asfaltowej wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym w podziale na 9 zadań**

**ZADANIE 1 - Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z masy mineralno – asfaltowej wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym
na drodze powiatowej nr 2010D w miejscowości Kąty Wrocławskie przy ul. Nowowiejskiej, gmina Kąty Wrocławskie- szerokość jezdni 7,0 m**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Pozycja kosztorysowa – nazwa** | **Jednostka miary** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto** |
| 1. | Oznakowanie tymczasowe | kpl. | 1 kpl. |  |  |
| 2. | Wykonanie wyniesionego przejścia z masy mineralno-asfaltowej 0-11,2 na szerokości całej jezdni: o długości płyty przejazdowej w przekroju podłużnym 5,0 m, najazdach 0,5 m i wysokości 10 cm:* podfrezowanie na głębokość 5 cm istniejącej nawierzchni w miejscu najazdu i zjazdu z projektowanego przejścia przed wykonaniem przejścia,
* skropienie nawierzchni emulsją asfaltową,
* wykonanie przejścia z masy układanej w dwóch warstwach
 | szt. | 1 szt. |  |  |
| 3. | Wykonanie poziomego oznakowania grubowarstwowego chemoutwardzalnego – linia gładka (barwy białej) – grubość warstwy 3 mm : P-14 | m2 | 2,60 m2 |  |  |
| 4. | Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego chemoutwardzalnego – linia gładka (barwy białej) – grubość warstwy 3 mm: P-10  | m2 | 14,00 m2 |  |  |
| 5. | Montaż oznakowania pionowego:1. A-11, A-16 montowane na jednym słupku – 2 komplety
2. B-33 – 2szt.
3. B-34 – 2szt.
 | kpl. | 1 kpl. |  |  |
|  | Razem wartość kosztorysowa netto |  |
| Podatek Vat ….. % |  |
| **Razem wartość kosztorysowa brutto** |  |
|  |  |
|  |  |
| **ZADANIE 2 : Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z masy mineralno – asfaltowej wraz z oznakowaniem poziomym na drodze powiatowej nr 1917D w miejscowości Wilczyce przy ul. Wrocławskiej, gmina Długołęka – szerokość jezdni – 5,6 m**  |
| **Lp.** | **Pozycja kosztorysowa – nazwa** | **Jednostka miary** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto** |
| 1. | Oznakowanie tymczasowe | kpl. | 1 kpl. |  |  |
| 2. | Wykonanie wyniesionego przejścia z masy mineralno-asfaltowej 0-11,2 na szerokości całej jezdni: o długości płyty przejazdowej w przekroju podłużnym 5,0 m, najazdach 0,5 m i wysokości 10 cm:* podfrezowanie na głębokość 5 cm istniejącej nawierzchni w miejscu najazdu i zjazdu z projektowanego przejścia przed wykonaniem przejścia,
* skropienie nawierzchni emulsją asfaltową,
* wykonanie przejścia z masy układanej w dwóch warstwach
 | szt. | 1 szt. |  |  |
| 3. | Wykonanie poziomego oznakowania grubowarstwowego chemoutwardzalnego – linia gładka (barwy białej) – grubość warstwy 3 mm: P-14 | m2 | 2,10 m2 |  |  |
| 4. | Wykonanie poziomego oznakowania grubowarstwowego chemoutwardzalnego – linia gładka (barwy białej) – grubość warstwy 3 mm : P-10  | m2 | 11,20 m2 |  |  |
| 5. | Montaż oznakowania pionowego:1. A-11, A-16 montowane na jednym słupku – 2 komplety
2. B-33 – 2szt.
3. B-34 – 2szt.
 | kpl. | 1 kpl. |  |  |
|  | Razem wartość kosztorysowa netto |  |
| Podatek Vat ….. % |  |
| **Razem wartość kosztorysowa brutto** |  |

**ZADANIE 3: Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z masy mineralno – asfaltowej wraz z oznakowaniem poziomym na drodze powiatowej nr 1972D w miejscowości Żórawina przy al. Niepodległości nr 77, gmina Żórawina - szerokość jezdni – 6,3 m**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Pozycja kosztorysowa – nazwa** | **Jednostka miary** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto**  | **Wartość netto** |
| 1. | Oznakowanie tymczasowe | kpl. | 1 kpl. |  |  |
| 2. | Wykonanie wyniesionego przejścia z masy mineralno-asfaltowej 0-11,2 na szerokości całej jezdni: o długości płyty przejazdowej w przekroju podłużnym 5,0 m, najazdach 0,5 m i wysokości 10 cm:* podfrezowanie na głębokość 5 cm istniejącej nawierzchni w miejscu najazdu i zjazdu z projektowanego przejścia przed wykonaniem przejścia,
* skropienie nawierzchni emulsją asfaltową,
* wykonanie przejścia z masy układanej w dwóch warstwach
 | szt. | 1 szt. |  |  |
| 3. | Wykonanie poziomego oznakowania grubowarstwowego chemoutwardzalnego – linia gładka (barwy białej) – grubość warstwy 3 mm: P-14 | m2 | 2,40 m2 |  |  |
| 4. | Wykonanie poziomego oznakowania grubowarstwowego chemoutwardzalnego - linia gładka (barwy białej) – grubość warstwy 3 mm: P-10  | m2 | 12,60 m2 |  |  |
| 5. | Montaż oznakowania pionowego:1. A-11, A-16 montowane na jednym słupku – 2 komplety
2. B-33 – 2szt.
3. B-34 – 2szt.
 | kpl. | 1 kpl. |  |  |
|  | Razem wartość kosztorysowa netto |  |
| Podatek Vat ….. % |  |
| **Razem wartość kosztorysowa brutto** |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **ZADANIE 4: Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z masy mineralno – asfaltowej wraz z oznakowaniem poziomym na drodze powiatowej nr 1941D w miejscowości Święta Katarzyna przy ul. Głównej 94, gmina Siechnice - szerokość jezdni – 6,2 m**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Pozycja kosztorysowa – nazwa** | **Jednostka miary** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto**  | **Wartość netto** |
| 1. | Oznakowanie tymczasowe | kpl. | 1 kpl. |  |  |
| 2. | Wykonanie wyniesionego przejścia z masy mineralno-asfaltowej 0-11,2 na szerokości całej jezdni: o długości płyty przejazdowej w przekroju podłużnym 5,0 m, najazdach 0,5 m i wysokości 10 cm:* podfrezowanie na głębokość 5 cm istniejącej nawierzchni w miejscu najazdu i zjazdu z projektowanego przejścia przed wykonaniem przejścia,
* skropienie nawierzchni emulsją asfaltową,
* wykonanie przejścia z masy układanej w dwóch warstwach
 | szt. | 1 szt. |  |  |
| 3. | Wykonanie poziomego oznakowania grubowarstwowego chemoutwardzalnego – linia gładka (barwy białej) – grubość warstwy 3 mm: P-14 | m2 | 2,30 m2 |  |  |
| 4. | Wykonanie poziomego oznakowania grubowarstwowego chemoutwardzalnego - linia gładka (barwy białej) – grubość warstwy 3 mm: P-10  | m2 | 12,40 m2 |  |  |
| 5. | Montaż oznakowania pionowego:1. A-11, A-16 montowane na jednym słupku – 2 komplety
2. B-33 – 2szt.
3. B-34 – 2szt.
 | kpl. | 1 kpl. |  |  |
|  | Razem wartość kosztorysowa netto |  |
| Podatek Vat ….. % |  |
| **Razem wartość kosztorysowa brutto** |  |
| **ZADANIE 5: Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z masy mineralno – asfaltowej wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym na drodze powiatowej nr 1994D w miejscowości Sobótka przy ul. Świdnickiej 20a, gmina Sobótka - szerokość jezdni – 5,4 m**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Pozycja kosztorysowa – nazwa** | **Jednostka miary** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto**  | **Wartość netto** |
| 1. | Oznakowanie tymczasowe | kpl. | 1 kpl. |  |  |
| 2. | Wykonanie wyniesionego przejścia z masy mineralno-asfaltowej 0-11,2 na szerokości całej jezdni: o długości płyty przejazdowej w przekroju podłużnym 5,0 m, najazdach 0,5 m i wysokości 10 cm:* podfrezowanie na głębokość 5 cm istniejącej nawierzchni w miejscu najazdu i zjazdu z projektowanego przejścia przed wykonaniem przejścia,
* skropienie nawierzchni emulsją asfaltową,
* wykonanie przejścia z masy układanej w dwóch warstwach
 | szt. | 1 szt. |  |  |
| 3. | Wykonanie poziomego oznakowania grubowarstwowego chemoutwardzalnego – linia gładka (barwy białej) – grubość warstwy 3 mm: P-14 | m2 | 2,03 m2 |  |  |
| 4. | Wykonanie poziomego oznakowania grubowarstwowego chemoutwardzalnego - linia gładka (barwy białej) – grubość warstwy 3 mm: P-10  | m2 | 10,80 m2 |  |  |
| 5. | Montaż oznakowania pionowego:1. A-11, A-16 montowane na jednym słupku – 2 komplety
2. B-33 – 2szt.
3. B-34 – 1szt.
 | kpl. | 1 kpl. |  |  |
|  | Razem wartość kosztorysowa netto |  |
| Podatek Vat ….. % |  |
| **Razem wartość kosztorysowa brutto** |  |

**ZADANIE 6: Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z masy mineralno – asfaltowej wraz z oznakowaniem poziomym na drodze powiatowej nr 1920D w miejscowości Kiełczów przy ul. Wrocławskiej, gmina Długołęka - szerokość jezdni – 6,0 m**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Pozycja kosztorysowa – nazwa** | **Jednostka miary** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto**  | **Wartość netto** |
| 1. | Oznakowanie tymczasowe | kpl. | 1 kpl. |  |  |
| 2. | Wykonanie wyniesionego przejścia z masy mineralno-asfaltowej 0-11,2 na szerokości całej jezdni: o długości płyty przejazdowej w przekroju podłużnym 5,0 m, najazdach 0,5 m i wysokości 10 cm:* podfrezowanie na głębokość 5 cm istniejącej nawierzchni w miejscu najazdu i zjazdu z projektowanego przejścia przed wykonaniem przejścia,
* skropienie nawierzchni emulsją asfaltową,
* wykonanie przejścia z masy układanej w dwóch warstwach
 | szt. | 1 szt. |  |  |
| 3. | Wykonanie poziomego oznakowania grubowarstwowego chemoutwardzalnego – linia gładka (barwy białej) – grubość warstwy 3 mm: P-14 | m2 | 2,25 m2 |  |  |
| 4. | Wykonanie poziomego oznakowania grubowarstwowego chemoutwardzalnego - linia gładka (barwy białej) – grubość warstwy 3 mm: P-10  | m2 | 12,00 m2 |  |  |
| 5. | Montaż oznakowania pionowego:1. A-11, A-16 montowane na jednym słupku – 2 komplety
2. B-33 – 3szt.
 | kpl. | 1 kpl. |  |  |
|  | Razem wartość kosztorysowa netto |  |
| Podatek Vat ….. % |  |
| **Razem wartość kosztorysowa brutto** |  |
|  |

 |

**ZADANIE 7: Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z masy mineralno – asfaltowej wraz z oznakowaniem poziomym na drodze powiatowej nr 1923D w miejscowości Kamieniec Wrocławski przy ul. Kolejowej 8, gmina Czernica - szerokość jezdni – 4,6 m**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Pozycja kosztorysowa – nazwa** | **Jednostka miary** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto**  | **Wartość netto** |
| 1. | Oznakowanie tymczasowe | kpl. | 1 kpl. |  |  |
| 2. | Wykonanie wyniesionego przejścia z masy mineralno-asfaltowej 0-11,2 na szerokości całej jezdni: o długości płyty przejazdowej w przekroju podłużnym 5,0 m, najazdach 0,5 m i wysokości 10 cm:* podfrezowanie na głębokość 5 cm istniejącej nawierzchni w miejscu najazdu i zjazdu z projektowanego przejścia przed wykonaniem przejścia,
* skropienie nawierzchni emulsją asfaltową,
* wykonanie przejścia z masy układanej w dwóch warstwach
 | szt. | 1 szt. |  |  |
| 3. | Wykonanie poziomego oznakowania grubowarstwowego chemoutwardzalnego – linia gładka (barwy białej) – grubość warstwy 3 mm: P-14 | m2 | 1,73 m2 |  |  |
| 4. | Wykonanie poziomego oznakowania grubowarstwowego chemoutwardzalnego - linia gładka (barwy białej) – grubość warstwy 3 mm: P-10  | m2 | 9,20 m2 |  |  |
| 5. | Montaż oznakowania pionowego:1. A-11, A-16 montowane na jednym słupku – 2 komplety
2. B-33 – 2szt.
 | kpl. | 1 kpl. |  |  |
|  | Razem wartość kosztorysowa netto |  |
| Podatek Vat ….. % |  |
| **Razem wartość kosztorysowa brutto** |  |

**ZADANIE 8: Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z masy mineralno – asfaltowej wraz z oznakowaniem poziomym na drodze powiatowej nr 1930D w miejscowości Chrząstawa Wielka przy ul. Wrocławskiej 19, gmina Czernica - szerokość jezdni – 5,0 m**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Pozycja kosztorysowa – nazwa** | **Jednostka miary** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto**  | **Wartość netto** |
| 1. | Oznakowanie tymczasowe | kpl. | 1 kpl. |  |  |
| 2. | Wykonanie wyniesionego przejścia z masy mineralno-asfaltowej 0-11,2 na szerokości całej jezdni: o długości płyty przejazdowej w przekroju podłużnym 5,0 m, najazdach 0,5 m i wysokości 10 cm:* podfrezowanie na głębokość 5 cm istniejącej nawierzchni w miejscu najazdu i zjazdu z projektowanego przejścia przed wykonaniem przejścia,
* skropienie nawierzchni emulsją asfaltową,
* wykonanie przejścia z masy układanej w dwóch warstwach
 | szt. | 1 szt. |  |  |
| 3. | Wykonanie poziomego oznakowania grubowarstwowego chemoutwardzalnego – linia gładka (barwy białej) – grubość warstwy 3 mm: P-14 | m2 | 1,88 m2 |  |  |
| 4. | Wykonanie poziomego oznakowania grubowarstwowego chemoutwardzalnego - linia gładka (barwy białej) – grubość warstwy 3 mm: P-10  | m2 | 10,00 m2 |  |  |
| 5. | Montaż oznakowania pionowego:1. A-11, A-16 montowane na jednym słupku – 2 komplety
2. B-33 – 2szt.
3. B-34 – 2szt.
 | kpl. | 1 kpl. |  |  |
|  | Razem wartość kosztorysowa netto |  |
| Podatek Vat ….. % |  |
| **Razem wartość kosztorysowa brutto** |  |
|  |

 |
|  |

**ZADANIE 9: Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z masy mineralno – asfaltowej wraz z oznakowaniem poziomym na drodze powiatowej
nr 1939D w miejscowości Biestrzyków, gmina Żórawina - szerokość jezdni – 5,40 m**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Pozycja kosztorysowa – nazwa** | **Jednostka miary** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto**  | **Wartość netto** |
| 1. | Oznakowanie tymczasowe | kpl. | 1 kpl. |  |  |
| 2. | Wykonanie wyniesionego przejścia z masy mineralno-asfaltowej 0-11,2 na szerokości całej jezdni: o długości płyty przejazdowej w przekroju podłużnym 5,0 m, najazdach 0,5 m i wysokości 10 cm:* podfrezowanie na głębokość 5 cm istniejącej nawierzchni w miejscu najazdu i zjazdu z projektowanego przejścia przed wykonaniem przejścia,
* skropienie nawierzchni emulsją asfaltową,
* wykonanie przejścia z masy układanej w dwóch warstwach
 | szt. | 1 szt. |  |  |
| 3. | Wykonanie poziomego oznakowania grubowarstwowego chemoutwardzalnego – linia gładka (barwy białej) – grubość warstwy 3 mm: P-14 | m2 | 2,03 m2 |  |  |
| 4. | Wykonanie poziomego oznakowania grubowarstwowego chemoutwardzalnego - linia gładka (barwy białej) – grubość warstwy 3 mm: P-10  | m2 | 10,80 m2 |  |  |
| 5. | Montaż oznakowania pionowego:1. A-11, A-16 montowane na jednym słupku – 2 komplety
2. B-33 – 2szt.
3. B-34 – 2szt.
 | kpl. | 1 kpl. |  |  |
|  | Razem wartość kosztorysowa netto |  |
| Podatek Vat ….. % |  |
| **Razem wartość kosztorysowa brutto** |  |
|  |