**Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego**

Numer sprawy: **SP-ZP.272.45.2015.I.DT**

**KOSZTORYS OFERTOWY**

**Polepszenie bezpieczeństwa na drogach powiatowych w zakresie wykonania wyniesionych przejść dla pieszych z masy mineralno – asfaltowej   
wraz z oznakowaniem poziomym na terenie działania Obwodu Drogowego w Sulimowie w podziale na 3 zadania**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | | | | | | | |
| 1. **Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z masy mineralno – asfaltowej wraz z oznakowaniem poziomym na drodze powiatowej nr 1371D (ul. Wrocławskiej) w miejscowości Siedlec, gmina Długołęka – w rejonie ul. Leśnej.** | | | | | | | | | | |
| **Lp.** | **Pozycja kosztorysowa – nazwa** | | | **Jednostka miary** | | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto** | **Cena jednostkowa brutto** | **Wartość brutto** | |
| 1. | Oznakowanie tymczasowe | | | kpl. | | 1 kpl. |  |  |  | |
| 2. | Usunięcie istniejącego oznakowania poziomego cienkowarstwowego przejścia dla pieszych:  P-10 i P-14 | | | m2 | | 15,20 m2 |  |  |  | |
| 3. | Wykonanie poziomego oznakowania grubowarstwowego chemoutwardzalnego P-25 | | | m2 | | 2,56 m2 |  |  |  | |
| 4. | Wykonanie poziomego oznakowania grubowarstwowego chemoutwardzalnego P-10 | | | m2 | | 11,00 m2 |  |  |  | |
| 5. | Zamontowanie punktowych elementów odblaskowych barwy białej | | | szt. | | 10 szt. |  |  |  | |
| 6. | Wykonanie wyniesionego przejścia z masy mineralno-asfaltowej 0-11,2, zgodnie  z załączonym przekrojem:   * podfrezowanie na głębokość 2 cm istniejącej nawierzchni i szerokości całej jezdni w miejscu najazdu i zjazdu, * skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, * wykonanie przejścia z masy układanej  w dwóch warstwach na długości 8 m  i szerokości całej jezdni | | | szt. | | 1 szt. |  |  |  | |
|  |  | | |  | |  | **Wartość kosztorysowa brutto** | |  | |
|  |  | | |  | |  | Wartość kosztorysowa netto | |  | |
|  |  | | |  | |  | Podatek Vat ….. % | |  | |
|  | |  | | | | | | | | |
| 1. **Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z masy mineralno – asfaltowej wraz z oznakowaniem poziomym na drodze powiatowej nr 1936D (ul. Szkolnej) w miejscowości Radwanice, gmina Siechnice – w rejonie ul. Granicznej.** | | | | | | | | | | |
| **Lp.** | **Pozycja kosztorysowa – nazwa** | | | **Jednostka miary** | | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto** | **Cena jednostkowa brutto** | **Wartość brutto** | |
| 1. | Oznakowanie tymczasowe | | | kpl. | | 1 kpl. |  |  |  | |
| 2. | Wykonanie poziomego oznakowania grubowarstwowego chemoutwardzalnego P-25 | | | m2 | | 2,63 m2 |  |  |  | |
| 3. | Wykonanie poziomego oznakowania grubowarstwowego chemoutwardzalnego P-10 | | | m2 | | 11,30 m2 |  |  |  | |
| 4. | Zamontowanie punktowych elementów odblaskowych barwy białej | | | szt. | | 10 szt. |  |  |  | |
| 5. | Wykonanie wyniesionego przejścia z masy mineralno-asfaltowej 0-11,2, zgodnie  z załączonym przekrojem:   * podfrezowanie na głębokość 2 cm istniejącej nawierzchni i szerokości całej jezdni w miejscu najazdu i zjazdu, * skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, * wykonanie przejścia z masy układanej  w dwóch warstwach na długości 8 m  i szerokości całej jezdni | | | szt. | | 1 szt. |  |  |  | |
|  |  | | |  | |  | **Wartość kosztorysowa brutto** | |  | |
|  |  | | |  | |  | Wartość kosztorysowa netto | |  | |
|  |  | | |  | |  | Podatek Vat ….. % | |  | |
|  | |  | | | | | | | | |
| 1. **Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z masy mineralno – asfaltowej wraz z oznakowaniem poziomym na drodze powiatowej nr 1972D (al. Niepodległości) w miejscowości Żórawina, gmina Żórawina – w rejonie ul. M. Kopernika.** | | | | | | | | | | |
| **Lp.** | **Pozycja kosztorysowa – nazwa** | | **Jednostka miary** | | **Ilość** | | **Cena jednostkowa netto** | **Cena jednostkowa brutto** | | **Wartość brutto** |
| 1. | Oznakowanie tymczasowe | | kpl. | | 1 kpl. | |  |  | |  |
| 2. | Usunięcie istniejącego oznakowania poziomego cienkowarstwowego przejścia dla pieszych:  P-10 i P-14 | | m2 | | 16,50 m2 | |  |  | |  |
| 3. | Wykonanie poziomego oznakowania grubowarstwowego chemoutwardzalnego P-25 | | m2 | | 2,80 m2 | |  |  | |  |
| 4. | Wykonanie poziomego oznakowania grubowarstwowego chemoutwardzalnego P-10 | | m2 | | 12,00 m2 | |  |  | |  |
| 5. | Zamontowanie punktowych elementów odblaskowych barwy białej | | szt. | | 12 szt. | |  |  | |  |
| 6. | Wykonanie wyniesionego przejścia z masy mineralno-asfaltowej 0-11,2, zgodnie  z załączonym przekrojem:   * podfrezowanie na głębokość 2 cm istniejącej nawierzchni i szerokości całej jezdni w miejscu najazdu i zjazdu, * skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, * wykonanie przejścia z masy układanej  w dwóch warstwach na długości 8 m  i szerokości całej jezdni | | szt. | | 1 szt. | |  |  | |  |
|  |  | |  | | | | **Wartość kosztorysowa brutto** | | |  |
|  |  | |  | | | | Wartość kosztorysowa netto | | |  |
|  |  | |  | | | | Podatek Vat ….. % | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z masy mineralno – asfaltowej wraz z oznakowaniem poziomym na drodze powiatowej  nr 1972D (al. Niepodległości) w miejscowości Żórawina, gmina Żórawina – w rejonie ul. Truskawkowej.** | | | | | | |
| **Lp.** | **Pozycja kosztorysowa – nazwa** | **Jednostka miary** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto** | **Cena jednostkowa brutto** | **Wartość brutto** |
| 1. | Oznakowanie tymczasowe | kpl. | 1 kpl. |  |  |  |
| 2. | Wykonanie poziomego oznakowania grubowarstwowego chemoutwardzalnego P-25 | m2 | 2,80 m2 |  |  |  |
| 3. | Wykonanie poziomego oznakowania grubowarstwowego chemoutwardzalnego P-10 | m2 | 12,00 m2 |  |  |  |
| 4. | Zamontowanie punktowych elementów odblaskowych barwy białej | szt. | 12 szt. |  |  |  |
| 5. | Wykonanie wyniesionego przejścia z masy mineralno-asfaltowej 0-11,2, zgodnie  z załączonym przekrojem:   * podfrezowanie na głębokość 2 cm istniejącej nawierzchni i szerokości całej jezdni w miejscu najazdu i zjazdu, * skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, * wykonanie przejścia z masy układanej  w dwóch warstwach na długości 8 m  i szerokości całej jezdni | szt. | 1 szt. |  |  |  |
|  |  |  | | **Wartość kosztorysowa brutto** | |  |
|  |  |  | | Wartość kosztorysowa netto | |  |
|  |  |  | | Podatek Vat ….. % | |  |
|  |
|  | | | | | | |

|  |
| --- |
| **Ogółem kosztorys ofertowy (poz. 1 + poz. 2 + poz. 3 +poz. 4) wynosi:** |
| **brutto: ............................................... zł.**  **Ogółem brutto słownie: ...............................................................................................................................** |
| **Należny podatek VAT ……..% tj. …………………….. zł** |
| **Netto: ............................................ zł** |
| |  |  | | --- | --- | | ..................., dnia............. | ..........................................  podpis i pieczęć Wykonawcy  lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy | |