Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Nr sprawy: SP.ZP.272.35.2016.I.DT

**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH PŁUGÓW ODŚNIEŻNYCH**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa parametru** | **Wymagana wielkość parametru** |
| 1. | Pługi fabrycznie nowe  | tak |
| 2. | Rok produkcji: 2016 | tak |
| 3. | Zawieszenie pługa od czoła ciągnika | tak |
| 4. | Szerokość odśnieżania  | 280 cm – 330 cm |
| 5. | Hydrauliczne sterowanie lemieszem z kabiny w sposób umożliwiający odśnieżanie z odrzutem śniegu na lewą lub prawą stronę lub obie strony jednocześnie (czołowo) | tak |
| 6. | Ilość przyłączy hydraulicznych – 2 sztuki (1 para) | tak |
| 7. | Typ zaczepu TUZ  | tak |
| 8. | Masa  | do 750 kg |
| 9. | Wymienna listwa zgarniająca - gumowa  | tak |
| 10. | Pługi na kołach podporowych  | tak |
| 11. | Przyłącze elektryczne – 12 V  | tak |
| 12 | Pługi przystosowane do ciągników: JOHN DREE 6100MC i JOHN DREE 6120M  | tak |

Wymagane dokumenty:

1. Karta gwarancyjna w języku polskim
2. Instrukcja obsługi w języku polskim
3. Katalog części zamiennych