**Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego**

……………………….

( miejscowość, data )

**SP.ZP. 272.35.2016.I.DT**

**FORMULARZ OFERTY**

**Powiat Wrocławski**

**ul. Kościuszki 131**

**50-440 Wrocław**

**Nazwa Wykonawcy:………………..…………………………………………………………………………….**

**siedziba Wykonawcy……………………………………………………………………………………...……..**

**nr tel./fax…………………………………………………………………………………………………………...**

**e-mail:………………………………………………………………………………………………………………**

składa ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tys. euro   
na realizację zamówienia:

**Dostawa dwóch sztuk pługów odśnieżnych na potrzeby Obwodów Drogowych w Sulimowie   
i w Mirosławicach**

**Oferowana marka i model pługów odśnieżnych:**

**................................................................................................................................................**

1. **CENA OFERTOWA przedmiotu zamówienia:**

**netto……………………………….zł**

**+ ….% VAT ………………………zł**

**brutto………………………………zł**

słownie brutto: ………………………………………………………………………………………………

1. **Oświadczamy, że na przedmiot zamówienia udzielamy ……………….…………….. gwarancji.**
2. **Termin realizacji zamówienia:** do 45 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
3. **Jednocześnie:**
4. Oświadczam/y, że uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofert.
5. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym,   
   w tym z projektem umowy i nie wnoszę/simy żadnych zastrzeżeń.
6. Oświadczam/-y, iż złożona oferta spełnia wszystkie wymagania zawarte w załączniku nr 1   
   do zapytania ofertowego.
7. Do niniejszego formularza oferty załączam/y ponadto wymagane dokumenty :
8. **Zestaw parametrów techniczno-użytkowych oferowanych pługów - załącznik nr 1   
   do formularza oferty.**
9. **Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji   
   o Działalności Gospodarczej (CEiDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu   
   do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.**

* W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności powyższego dokumentu,   
  w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazany przez Wykonawcę dokument.
* Samodzielnie pobrane wydruki komputerowe aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego oraz zaświadczeń z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej posiadają status dokumentu oryginalnego w rozumieniu Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane i nie wymagają potwierdzenia „*za zgodność z oryginałem*”.

……………………………………………………………………………………………………..

1. Ewentualne **pełnomocnictwo/upoważnienie** do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie).
2. Ofertęniniejszą wraz załącznikami stanowiącymi jej integralną część, składam/y na ………kolejno ponumerowanych stronach.

**\*** niepotrzebne skreślić

***........................................ .......................................***

**pieczątka Wykonawcy czytelny podpis Wykonawcy**

**Załącznik nr 1 do formularza oferty**

**(załącznik nr 1 należy wypełnić i podpisać oraz złożyć wraz z formularzem oferty)**

**Nr sprawy: SP.ZP.272.35.2016.I.DT**

Nazwa Wykonawcy: .......................................................................................................................

Tel/fax: …………………………………………………………………….

Adres e-mail: …………………………………………………………

**Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych oferowanych pługów odśnieżnych:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO** | **OFEROWANE PARAMETRY** |
| **1** | **Pługi fabrycznie nowe** | tak/nie\* |
| **2** | **Rok produkcji: 2016** | tak/nie\* |
| **3** | **Zawieszenie pługa od czoła ciągnika** | tak/nie\* |
| **4** | **Maksymalna szerokość odśnieżania:  w przedziale od 280 cm do 330 cm** | …….. cm |
| **5** | **Hydrauliczne sterowanie lemieszem z kabiny w sposób umożliwiający odśnieżanie  z odrzutem śniegu na lewą lub prawą stronę lub obie strony jednocześnie (czołowo)** | tak/nie\* |
| **6** | **Ilość przyłączy hydraulicznych – 2 szt. (1 para)** | tak/nie\* |
| **7** | **Typ zaczepu TUZ** | tak/nie\* |
| **8** | **Masa do 750 kg** | …… kg |
| **9** | **Wymienna listwa zgarniająca - gumowa** | tak/nie\* |
| **10** | **Pługi na kołach podporowych** | tak/nie\* |
| **11** | **Przyłącze elektryczne – 12 V** | tak/nie\* |
| **12** | **Pługi przystosowane do ciągników: JOHN DREE 6100MC i JOHN DREE 6120M** | tak/nie\* |

*\*niepotrzebne skreślić*

Wykonawcy celem potwierdzenia spełniania wymagań dot. parametrów techniczno-użytkowych pługów odśnieżnych określonych przez Zamawiającego wypełniają prawą stronę tabeli, stosując słowa „tak”, „nie” lub wpisują oferowane wartości techniczno-użytkowe.

**Wymagania dodatkowe**:

Wraz z dostarczonymi pługami Wykonawca przekaże Zamawiającemu niezbędną dokumentację   
dla każdego pługa oddzielnie, a w szczególności:

1. kartę gwarancyjną w języku polskim,
2. instrukcję obsługi w języku polskim,
3. katalog części zamiennych.

***........................................ .......................................***

**pieczątka Wykonawcy czytelny podpis Wykonawcy**