Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

**SP.ZP.272.18.2017.I.DT**

**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH**

1. Parametry techniczne ciągników jednoosiowych wraz z osprzętem:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametr** | **Wymagania** |
| **Ciągnik jednoosiowy** | | |
| 1. | rok produkcji | 2017 |
| 2. | silnik | benzynowy o mocy min. 10 KM |
| 3. | ilość biegów | min. 3P + 3T |
| 4. | sprzęgło | hydrauliczne |
| 5. | rewers | mechaniczny |
| 6. | mechanizm różnicowy | tak z blokadą |
| 7. | wałek odbioru mocy | tak |
| 8. | hamulce | min. postojowe |
| 9. | rozmiar kół | min. 5.00/10 |
| 10. | możliwość pracy z narzędziami  tylnymi i czołowymi | tak |
| 11. | gwarancja bez wyłączeń | min. 24 miesiące |
| 12. | instrukcja obsługi | w języku polskim |
| 13. | szkolenie operatorów | w cenie ofertowej |
| **Osprzęt roboczy** | | |
| 14. | zamiatarka walcowa | szer. min. 95 cm |
| 15. | włókna szczotki | polipropylen + stal |
| 16. | przeznaczenie zamiatarki | zimowe odśnieżanie chodników oraz zamiatanie chodników w okresie letnim |
| 17. | gwarancja bez wyłączeń | min. 24 miesiące |

* Wykonawca dostarczy dokumentację techniczną (wraz z instrukcją obsługi i katalogiem części w języku polskim, wykaz punktów serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego) kartę gwarancyjną w języku polskim.
* Ciągniki wraz z osprzętem należy dostarczyć na adres:

Obwód Drogowy Sulimów – Sulimów, ul. Kochanowskiego 36a, 55-10 Święta Katarzyna

* Termin dostawy - maksymalnie do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy.

Opracował: Filip Datko

Obwód Drogowy w Sulimowie