**Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego**

……………………….

( miejscowość, data )

**SP.ZP. 272.30.2017.I.DT**

**FORMULARZ OFERTY**

 **Powiat Wrocławski**

 **ul. Kościuszki 131**

 **50-440 Wrocław**

**Nazwa Wykonawcy:………………..…………………………………………………………………………….**

**siedziba Wykonawcy……………………………………………………………………………………...……..**

**nr tel./fax…………………………………………………………………………………………………………...**

**e-mail:………………………………………………………………………………………………………………**

składa ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tys. euro
na realizację zamówienia: **Dostawa ładowacza czołowego (oryginału) w szuflą załadowczą
wraz z montażem do ciągnika JOHN DEERE 6930 Comfort**.

**Oferowana marka i model:**

1. Ładowacz czołowy – marka ………………….….. model/typ: ……………………….….,
2. Szufla załadowcza – marka ………………………. model/typ…………………………..……

1. **CENA OFERTOWA przedmiotu zamówienia:**

**netto……………………………….zł**

 **+ ….% VAT ………………..……zł**

 **brutto………………………………zł**

 słownie brutto: …………………………………………………………………………………………

1. **Termin realizacji zamówienia:** maksymalnie do 4 tygodni (tj. do 28 dni kalendarzowych) od dnia zawarcia umowy.
2. **Jednocześnie:**
3. Oświadczam/y, że uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofert.
4. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym,
w tym z projektem umowy i nie wnoszę/simy żadnych zastrzeżeń.
5. Oświadczam/-y, iż złożona oferta spełnia wszystkie wymagania zawarte w załączniku nr 1
do zapytania ofertowego.
6. Oświadczam/y, że własnymi siłami i staraniem wykonam/-y przedmiot zamówienia z wyłączeniem części wymienionych w pkt. 5).
7. Oświadczam/y, że Podwykonawca/-y wykona/-ją następujące części zamówienia: ……..……………………….…………………………………..………………………………
8. Do niniejszego formularza oferty załączam/y ponadto wymagane dokumenty :
9. **Zestawienie parametrów technicznych oferowanego ładowacza czołowego z szuflą załadowczą - załącznik nr 1 do formularza oferty.**
10. **Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej (CEiDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.**
11. Dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają
z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych (pełnomocnictwo).
12. Ofertęniniejszą wraz załącznikami stanowiącymi jej integralną część, składam/y na ………kolejno ponumerowanych stronach.

**\*** niepotrzebne skreślić

***........................................ .......................................***

 **pieczątka Wykonawcy czytelny podpis Wykonawcy**

 **Załącznik nr 1 do formularza oferty**

**(załącznik nr 1 należy wypełnić i podpisać oraz złożyć wraz z formularzem oferty)**

**Nr sprawy: SP.ZP.272.30.2017.I.DT**

Nazwa Wykonawcy: .......................................................................................................................

Tel/fax: …………………………………………………………………….

Adres e-mail: …………………………………………………………

**Zestawienie parametrów technicznych oferowanego ładowacza czołowego
z szuflą załadowczą:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO** | **OFEROWANE PARAMETRY I TERMINY GWARANCJI** |
|  **Ładowacz czołowy**  |
| **1** | **Rok produkcji: 2017 (fabrycznie nowy)** | tak/nie\* |
| **2** | **Mocowanie wysięgnika ładowacza na ciągniku – system automatycznego zatrzaskiwania blokady ramienia ładowacza (bez dodatkowych sworzni blokujących)** | tak/nie\* |
| **3** | **Wysokość podnoszenia i załadunku: minimum 3,60 m** | tak/nie\* |
| **4** | **Udźwig – minimum 1600 kg** | …….. kg |
| **5** | **Mechanizm samopoziomujący szuflę załadowczą** | tak/nie\* |
| **6** | **Amortyzacja antywstrząsowa** | tak/nie\* |
| **7** | **Sterowanie:****hydrauliczny zawór sterowania ładowaczem sterowany za pomocą dźwigni wielofunkcyjnej z kabiny ciągnika, joystick z przełącznikiem zmiany półbiegów** | tak/nie\* |
| **8** | **Mocowanie narzędzia: automatyczna blokada narzędzia (bez dodatkowych sworzni blokujących)** | tak/nie\* |
| **8** | **Gwarancja bez wyłączeń: min. 24 miesiące** | ………..miesiące/miesięcy\* |
| **Osprzęt roboczy** |
| **1** | **Szufla załadowcza wzmocniona,****udźwig minimum 1600 kg** | tak/nie\*…… kg |
| **2** | **Gwarancja bez wyłączeń: min. 24 miesiące** | ………..miesiące/miesięcy\* |

*\*niepotrzebne skreślić*

Wykonawcy celem potwierdzenia spełniania wymagań dot. parametrów technicznych ładowacza czołowego z szuflą załadowczą przez Zamawiającego wypełniają prawą stronę tabeli, stosując słowa „tak”, „nie” lub wpisują oferowane wartości techniczne i terminy gwarancji.

UWAGA: Wykonawca w cenie oferty przeprowadzi szkolenie osób obsługujących ciągnik.

**Wymagania dodatkowe**:

Wraz z dostarczonym ładowaczem wraz z szuflą załadowczą Wykonawca przekaże Zamawiającemu niezbędną dokumentację techniczną, a w szczególności:

1. kartę gwarancyjną w języku polskim,
2. instrukcję obsługi w języku polskim,
3. katalog części zamiennych w języku polskim,
4. wykaz punktów serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.

***........................................ .......................................***

 **pieczątka Wykonawcy czytelny podpis Wykonawcy**