Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

**SP.ZP.272.33.2017.I.DT**

**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH**

**rębaka mobilnego tarczowego do prac przy bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **PARAMETRY** | **WYMAGANIA** |
| 1. | Rok produkcji | 2017 (fabrycznie nowy) |
| 2. | Sposób zabudowy | na przyczepie jednoosiowej z   standardowym, atestowanym zaczepem kulowym 50mm |
| 3. | Dopuszczenie, dokumentacja | homologacja Ministerstwa Infrastruktury pozwalająca na rejestrację maszyny i dopuszczenie do ruchu drogowego,Certyfikat CE |
| 4. | Silnik | DIESEL chłodzony cieczą o mocy min. 35KM |
| 5. | Rozruch | elektryczny |
| 6. | Średnica rozdrabnianych gałęzi | minimum 150mm |
| 7.  | Wyposażenie | 2 noże tnące obustronnie ostrzone |
| 8. | Hamowanie | hamulec najazdowy i postojowy |
| 9.  | Gwarancja bez wyłączeń | min . 24 miesiące |
| 10. | Instrukcja obsługi  | w języku polskim |
| 11.  | Katalog części urządzenia | w języku polskim |
| 12. | Szkolenie w zakresie obsługi i bezpieczeństwa pracy z zaświadczeniem | w cenie oferty |
| 13. | Dostawa OD Mirosławice | w cenie oferty |
| **OSPRZĘT DODATKOWY** |
| 1. | Licznik motogodzin |
| 2. | Oświetlenie zewnętrzne |
| 3. | Komin obrotowy 360 stopni |
| 4. | 2 rolki napędzane hydrauliczne |

* Wraz przedmiotem zamówienia Wykonawca przekaże Zamawiającemu niezbędną dokumentację,
w szczególności:
1. kartę gwarancyjną w języku polskim,
2. instrukcję obsługi w języku polskim,
3. katalog części rębaka w języku polskim,
4. wykaz punktów serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego,
5. atest na zaczep kulowy 50mm,
6. homologację Ministerstwa Infrastruktury pozwalająca na rejestrację maszyny i dopuszczenie do ruchu drogowego,
7. certyfikat CE

oraz wszystkie inne dokumenty wymagane do rejestracji rębaka.

* Rębak mobilny tarczowy należy dostarczyć na adres:

Obwód Drogowy w Mirosławicach– ul. Czerńczycka 1, 55-050 Sobótka

* Termin dostawy - maksymalnie do 21 od dnia zawarcia umowy.

Opracowała: Joanna Pisarska

Obwód Drogowy w Mirosławicach