**Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego**

……………………….

( miejscowość, data )

**SP.ZP. 272.33.2017.I.DT**

**FORMULARZ OFERTY**

 **Powiat Wrocławski**

 **ul. Kościuszki 131**

 **50-440 Wrocław**

**Nazwa Wykonawcy:………………..…………………………………………………………………………….**

**siedziba Wykonawcy……………………………………………………………………………………...……..**

**nr tel./fax…………………………………………………………………………………………………………...**

**e-mail:………………………………………………………………………………………………………………**

składa ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tys. euro
na realizację zamówienia: **Dostawa rębaka mobilnego tarczowego do prac przy bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych**.

**Oferowana marka i model/typ:**

marka ………………….….. model/typ: ……………………….….

1. **CENA OFERTOWA przedmiotu zamówienia:**

**netto……………………………….zł**

 **+ ….% VAT ………………..……zł**

 **brutto………………………………zł**

 słownie brutto: …………………………………………………………………………………………

1. **Termin realizacji zamówienia:** maksymalnie do 21 dni kalendarzowych do dnia zawarcia umowy.
2. **Jednocześnie:**
3. Oświadczam/-y, że uważam/-y się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofert.
4. Oświadczam/-y, że zapoznałem/-liśmy się z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym,
w tym z projektem umowy i nie wnoszę/-simy żadnych zastrzeżeń.
5. Oświadczam/-y, iż złożona oferta spełnia wszystkie wymagania zawarte w załączniku nr 1
do zapytania ofertowego.
6. Oświadczam/-y, że własnymi siłami i staraniem wykonam/-y przedmiot zamówienia z wyłączeniem części wymienionych w pkt. 5).
7. Oświadczam/-y, że Podwykonawca/-y wykona/-ją następujące części zamówienia: ……..……………………….…………………………………..………………………………
8. Do niniejszego formularza oferty załączam/-y ponadto wymagane dokumenty :
9. **Zestawienie parametrów technicznych oferowanego rębaka mobilnego tarczowego - załącznik nr 1 do formularza oferty.**
10. **Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej (CEiDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.**
11. Dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają
z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych (pełnomocnictwo).
12. Ofertęniniejszą wraz załącznikami stanowiącymi jej integralną część, składam/-y na ………kolejno ponumerowanych stronach.

**\*** niepotrzebne skreślić

***........................................ .......................................***

 **pieczątka Wykonawcy czytelny podpis Wykonawcy**

 **Załącznik nr 1 do formularza oferty**

**(załącznik nr 1 należy wypełnić i podpisać oraz złożyć wraz z formularzem oferty)**

**Nr sprawy: SP.ZP.272.33.2017.I.DT**

Nazwa Wykonawcy: .......................................................................................................................

Tel/fax: …………………………………………………………………….

Adres e-mail: …………………………………………………………

**Zestawienie parametrów technicznych oferowanego rębaka mobilnego tarczowego:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO** | **OFEROWANE PARAMETRY I TERMIN GWARANCJI** |
| **1** | **Rok produkcji: 2017 (fabrycznie nowy)** | tak/nie\* |
| **2** | **Sposób zabudowy:** **na przyczepie jednoosiowej z   standardowym, atestowanym zaczepem kulowym 50mm**  | tak/nie\* |
| **3** | **Dopuszczenie, dokumentacja:****homologacja Ministerstwa Infrastruktury pozwalająca na rejestrację maszyny i dopuszczenie do ruchu drogowego,****Certyfikat CE**  | tak/nie\* |
| **4** | **Silnik:** **DIESEL chłodzony cieczą o mocy min. 35KM** | DIESEL chłodzony cieczą o mocy …….. KM |
| **5** | **Rozruch:** **elektryczny** | tak/nie\* |
| **6** | **Średnica rozdrabnianych gałęzi:** **minimum 150mm**  | ……….. mm |
| **7** | **Wyposażenie:** **2 noże tnące obustronnie ostrzone** | tak/nie\* |
| **8** | **Hamowanie:** **hamulec najazdowy i postojowy**  | tak/nie\* |
| **9** | **Gwarancja bez wyłączeń:** **min. 24 miesiące** | ………..miesiące/miesięcy\* |
| **Osprzęt dodatkowy** |
| **1** | **Licznik motogodzin** | tak/nie\* |
| **2** | **Oświetlenie zewnętrzne** | tak/nie\* |
| **3** | **Komin obrotowy 360 stopni** | tak/nie\* |
| **4** | **2 rolki napędzane hydrauliczne** | tak/nie\* |

***\*niepotrzebne skreślić***

Wykonawcy celem potwierdzenia spełniania wymagań dot. parametrów technicznych rębaka mobilnego tarczowego określonych przez Zamawiającego wypełniają prawą stronę tabeli, stosując słowa „tak”, „nie” lub wpisują oferowane wartości techniczne i termin gwarancji.

UWAGA: Wykonawca w cenie oferty przeprowadzi szkolenie operatorów w zakresie obsługi i bezpieczeństwa pracy z zaświadczeniem.

**Wymagania dodatkowe**:

Wraz z dostarczonym rębakiem mobilnym tarczowym Wykonawca przekaże Zamawiającemu niezbędną dokumentację, a w szczególności:

1. kartę gwarancyjną w języku polskim,
2. instrukcję obsługi w języku polskim,
3. katalog części rębaka w języku polskim,
4. wykaz punktów serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego,
5. atest zaczepu kulowego 50mm,
6. homologacja Ministerstwa Infrastruktury pozwalająca na rejestrację maszyny i dopuszczenie do ruchu drogowego,
7. certyfikat CE.

 oraz wszystkie dokumenty wymagane do rejestracji rębaka.

***........................................ .......................................***

 **pieczątka Wykonawcy czytelny podpis Wykonawcy**