Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

**SP.ZP.272.35.2017.I.DT**

**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH**

**posypywarek mieszanki piaskowo-solnej:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Parametr | Wymagania |
| 1. | Pojemność posypywarki | min. 1 m3 |
| 2. | Ładowność posypywarki | min. 1500 kg |
| 3. | Posypywarka samozaładowcza | tak |
| 4. | Mocowanie do ciągnika rolniczego na tylny TUZ kat. II | tak |
| 5. | Szerokość rozsypywania regulowana w zakresie | od 2,5 do 5,5m |
| 6. | regulacja rozsypywania materiału bezstopniowa, niezależna od prędkości jazdy | tak |
| 7. | Kosz zasypowy z mieszadłem | tak |
| 8. | Prędkość transportowa | min. 30 km/h |
| 9. | Instalacja elektryczna posypywarki i oświetlenie 12v | tak |
| 10. | Rok produkcji | 2016 lub 2017 (fabrycznie nowe) |
| 11. | Gwarancja | min. 24 miesiące |
| 12. | Przeznaczenie posypywarki | rozsypywanie mieszanki piaskowo-solnej w ramach zimowego utrzymania dróg |

1. **Dodatkowe informacje dotyczące zamówienia:**
* Do przedmiotu umowy Wykonawca dostarczy: dokumentację techniczną (instrukcję obsługi i katalog części w języku polskim, wykaz punktów serwisu gwarancyjnego
i pogwarancyjnego), kartę gwarancyjną w języku polskim,
* Dostawa posypywarek na adres:

Obwód Drogowy Sulimów – Sulimów, ul. Kochanowskiego 36a, 55-10 Święta Katarzyna

* Termin dostawy – od dnia zawarcia umowy do dnia 20 grudnia 2017 roku.

Opracował: Filip Datko

Obwód Drogowy w Sulimowie