Załącznik nr 2.1. do SIWZ

……………………….

( miejscowość, data )

Nr sprawy: SP.ZP.272.4.2018.II.DT

**FORMULARZ OFERTY**

 **Zamawiający:**

**Powiat Wrocławski**

**ul. Kościuszki 131**

**50-440 Wrocław**

**Nazwa Wykonawcy:**

…………………………………………………………………………………………………………………….

siedziba Wykonawcy…………………………………………………………………………………………..

reprezentowany przez:………………………………………………..…………………………………….

………………………………………………….……………………………………………………………….

(imię i nazwisko/ stanowisko / podstawa do reprezentacji)

nr tel./fax………………………………………………………………………………………………………..

e-mail:…………………………………………………………………………………………………………..

NIP …………………………………… ; REGON ………………………………………………..…………

 Na podstawie uzyskanej specyfikacji istotnych warunków zamówienia podejmuję się wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z dobrą praktyką, wiedzą, obowiązującymi przepisami oraz należytą starannością, **składam ofertę** **w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego** zgodnie z art. 36aa, art. 10 ust. 1, art. 24aa, art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) na realizację zamówienia pn.:

**„Dostawa koparki kołowej do prac przy bieżącym utrzymaniu dróg Powiatu Wrocławskiego”**

**Nazwa oferowanej koparki: ………………………….. Producent: ……………………………………**

1. **CENA OFERTOWA przedmiotu zamówienia wynosi** (kryterium oceny oferty, 60% waga)**:**

 **netto………………………….……….zł**

 **+ .…% VAT ………………….………zł**

 **brutto…………….……………………zł**

 **słownie brutto: ………………………………………………………………………………………….**

1. **TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: do 90 dni od dnia zawarcia umowy.**
2. **OKRES GWARANCJI:** stanowi kryterium oceny ofert – 20% waga, tj. punktacji podlega zaoferowanie przedłużenia okresu gwarancji**.**

**WYKONAWCA udzieli \_\_\_\_\_\_\_\_\_ miesięcy gwarancji na koparkę kołową wraz z osprzętem
i wyposażeniem.**

1. **TERMIN PŁATNOŚCI: 21 dni** od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

**JEDNOCZEŚNIE:**

1. Uważam/y\* się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
2. Oświadczam/y\*, że zapoznałem/liśmy się z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym z projektem umowy i nie wnoszę/simy żadnych zastrzeżeń
3. Oświadczam/my\*, że zdobyliśmy wszystkie informacje, jakie były niezbędne do przygotowania oferty.
4. Oświadczam/my\*, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od \_\_\_\_\_ do \_\_\_\_\_ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co wykazaliśmy w załączniku nr \_\_\_\_\_\_\_\_\_ do Oferty i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. Na potwierdzenie powyższego załączamy stosowne wyjaśnienia wskazujące, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
z wyłączeniem informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 p.z.p.
5. Oświadczam/y\*, że wybór oferty **będzie/nie będzie\*** prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT.
6. Oświadczam/y, że przedmiotowe zamówienie wykonam/y: \*
7. **Samodzielnie\***
8. **Przy udziale podwykonawców, którym powierzę/-my wykonanie następujących części zamówienia\*:**

Zakres powierzonej części zamówienia: …………………………………………………………............................................... ……………................ wartość lub procentowa część zamówienia jaka zostanie powierzona podwykonawcy/(com)\* lub to: .…% lub wartość……………….

1. Oświadczam/y, że nasza firma (pełna nazwa firmy): ………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………… jest:

**mikroprzedsiębiorstwem\* / małym przedsiębiorstwem\* / średnim przedsiębiorstwem**\* – (niepotrzebne skreślić) zgodnie z definicją zawartą w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r.:

1. Mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro
2. Małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro
3. Średnia przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro
4. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres: ……………………… …………………………………………………………………………………………………………………………
5. Ofertę niniejszą składam/ składamy na \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ stronach
6. Załącznikami do oferty są:
7. **Specyfikacja Techniczna oferowanej koparki wraz z broszurą producenta**
8. **Dowód wniesienia wadium.**
9. **Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu**
10. **Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia z postępowania**
11. **………………………………………………………………………………………**
12. **………………………………………………………………………………………**

**\*** niepotrzebne skreślić

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dnia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 r.

.................................................................

*imię, nazwisko (pieczęć) i podpis osoby*

*upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy*

Nr sprawy: SP.ZP.272.4.2018.II.DT Załącznik nr 2.2. do SIWZ

……………………….

( miejscowość, data )

 **należy złożyć wraz z formularzem ofertowym**

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

Parametry techniczne oferowanej koparki kołowej:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa Koparki …………………………………………****Producent …………………………………………………** | **Wypełnić****TAK/NIE** |
| 1. | Maszyna fabrycznie nowa, rok produkcji 2017 lub 2018 | Wpisać rok: |
| 2. | Waga operacyjna maszyny min. 14 000 kg(w tym ramię 3-krotnie łamane, koła bliźniacze, lemiesz i podpory) |  |
|
| 3. | Krótki tył maszyny tj. o promieniu zataczania mniejszym niż 1900 mm |  |
| 4. | Silnik wysokoprężny, 4-cylindrowy, spełniający wymagane w 2018 roku normy emisji spalin |  |
| 5. | Moc maksymalna silnika wg normy ISO 14396 min. 85 kW |  |
| 6. | Maksymalna prędkość jazdy min. 30 km/h |  |
| 7. | Napęd 4x4 |  |
| 8. | Koła bliźniacze  |  |
| 9. | Lemiesz (na osi skrętnej) i podpory |  |
| 10. | Pompa hydrauliki ramienia wielotłoczkowa o wydajności min. 220 l/min |  |
| 11. | Maksymalna siła odspajania na łyżce (dopuszcza się wartość dla funkcji zwiększającej moc) min. 80 kN przy łyżce ISO |  |
| 12. | Ramię koparkowe 3-krotnie łamane, ostatni człon o długości min. 2400 mm |  |
| 13. | Szybkozłącze koparkowe min. mechaniczne |  |
| 14. | Głowica wychylno-obrotowa tzw. rototilt montowana na szybkozłącze z pkt 13 i spełniająca poniższe parametry:- obrót w płaszczyźnie poziomej minimum +/ - 180\*- obrót w płaszczyźnie pionowej min. +/- 45\*- wbudowany chwytak- szybkozłącze hydrauliczne |  |
| 15. | Łyżka kopiąca z zębami o szer. w przedziale 500-650 mm, wykonana ze stali trudnościeralnej, montowana na szybkozłącze z pkt 14 i pkt. 13 |  |
| 16. | Łyżka kopiąca bez zębów, o szer. min. 1200 mm i ściętych narożnikach, **dedykowana do głowicy opisanej w pkt 14,** wykonana ze stali trudnościeralnej, montowana na szybkozłącze z pkt 14 i pkt. 13 |  |
| 17. | Łyżka kopiąca tzw. skarpówka o szer. min. 1800 mm, wykonana ze stali trudnościeralnej, montowana na szybkozłącze z pkt 14 i pkt 13 |  |
| 18. | Dodatkowa linia hydrauliczna o wydajności min. 140 l/min i ciśnieniu min. 220 Bar |  |
| 19. | Kabina z wentylacją, ogrzewaniem i klimatyzacją |  |
| 20. | Fotel operatora z amortyzacją pneumatyczną i pasem bezpieczeństwa |  |
| 21. | Radio oraz głośniki |  |
| 22. | Wycieraczka szyby czołowej i osłona przeciwsłoneczna |  |
| 23. | Oświetlenie drogowe maszyny oraz dodatkowe oświetlenie robocze z przodu (min. 2 lampy) i z tyłu maszyny (min 1 lampa) |  |
| 24. | Lampa ostrzegawcza LED barwy pomarańczowej |  |
| 25. | Urządzenie GPS monitorujące parametry maszyny w tym:- aktualną lokalizację,- dzienne zużycie paliwa,-dzienne zestawienie pracy (mtg) |  |
| 26. | System antykradzieżowy umożliwiający lokalizację maszyny z abonamentem na 3 lata |  |
| 27. | Gwarancja na koparkę kołową wraz z osprzętem i wyposażeniem min. 36 miesięcy(przy założeniu przebiegu do 4500 mtg) |  |
| 28. | W cenie maszyny przeglądy serwisowe wykonywane zgodnie z instrukcją eksploatacji maszyny do przebiegu 4500 mtg włącznie (koszt dojazdu, części oraz pracy serwisantów), realizacja przeglądów przez okres gwarancji od daty dostarczenia koparki kołowej wraz z osprzętem i wyposażeniem,  |  |

**Na potwierdzenie parametrów techniczno-eksploatacyjnych maszyny podlegających ocenie
w kryterium „Parametry techniczno-eksploatacyjne” załączamy do oferty powszechnie dostępną (np. na stronie internetowej producenta maszyny) broszurę informacyjną dot. oferowanej koparki z zaznaczonymi w niej ocenianymi parametrami.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dnia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 r.

.................................................................

*imię, nazwisko (pieczęć) i podpis osoby*

*upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy*