Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Nr sprawy: SP.ZP.272.14.2018.I.DT

**FORMULARZ KALKULACJI OFERTOWEJ**

Nazwa zadania: „Dostawa znaków drogowych pionowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz rur do montażu znaków dla potrzeby Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach w podziale na 2 zadania”.

**Zadanie 2 – Dostawa znaków drogowych pionowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz rur do montażu znaków dla potrzeb Obwodu Drogowego w Mirosławicach.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzaj znaków drogowych pionowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz rur do montażu znaków**  | **Jedn. miary** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto (zł)** | **Wartość netto ( zł)** |
| 1 | Znaki ostrzegawcze o boku 900mmFolia I generacji | szt. | 50 |  |  |
| 2 | Znaki ostrzegawcze o boku 900mmFolia II generacji | szt. | 5 |  |  |
| 3 | Znaki zakazu i nakazu o średnicy 800mmFolia I generacji | szt. | 40 |  |  |
| 4 | Znak B-20 o średnicy 800mm Folia II generacji | szt. | 20 |  |  |
| 5 | Znaki informacyjne (wymiary:600mm x 600mm) Folia I generacji | szt. | 30 |  |  |
| 6 | Znaki informacyjne (wymiary: 600mm x 750mm)Folia I generacji | szt. | 20 |  |  |
| 7 | Znaki informacyjne (wymiary: 600mm x 600mm Folia II generacji | szt. | 20 |  |  |
| 8 | Znaki informacyjne (wymiary: 530mm x 1200mm)Folia I generacji |
| D-42  | szt.  | 5 |  |  |
| D-43  | szt.  | 5 |  |  |
| 9 | Pozostałe znaki drogowe- tablice, drogowskazy, inne znaki uzupełniające ( kat. E,T,F,F-3a, G, U )Folia I generacji Wymiary ww. jak dla dróg powiatowych | m2 | 80 |  |  |
| 10 | Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowegoFolia I generacji | m2  | 20,55 |  |  |
| U-3e (wymiary:600mm x 600mm)-szt.5 (1,8m2)U- 3a (wymiary:600mm x 600mm)-szt.5 (1,8m2)U-3c (wymiary:600mm x 1800mm)-szt.5 (5,4m2)U-3d (wymiary:600mm x 1200mm)-szt.5 (5,4m2)U-6a (wymiary: 500mm x750mm)-szt.10 (3,75m2)U-6b (wymiary: 500mm x 750mm)- szt.10 (3,75m2)U-20a (wymiary: 250mm x 1250mm) - szt.4 (1,2m2) |
| 11 | Bariery wygrodzeniowo- chodnikowe typu U-12a z rury ocynkowanej z pochwytem fi 60,3mm i poprzeczką fi 48,3mm w kolorze biało-czerwonym malowana proszkowo w kolorze białym i oklejone folią czerwoną I generacji o module 2m - wraz ze śrubami, podkładkami, nakrętkami | szt. | 10 |  |  |
| 12 | Bariery wygrodzeniowo- chodnikowe typu U-12a z rury ocynkowanej z pochwytem fi 60,3mm i poprzeczką fi 48,3mm w kolorze biało-czerwonym malowana proszkowo w kolorze białym i oklejone folią czerwoną I generacji o module 1,5m - wraz ze śrubami, podkładkami, nakrętkami | szt. | 4 |  |  |
| 13 | Słupki krawędziowe U – 2 (wymiary: fi 120mm, wysokość- 1500mm)PCV, folia I generacji | szt. | 4 |  |  |
| 14 | Opaski odblaskowe na drzewa z poziomymi pasami białymi i czerwonymi (wymiary: 900mm x 300 mm) | szt. | 100 |  |  |
| 15 | Słupki do znaków ocynkowane fi 60mm dł. 3,8m | szt. | 50 |  |  |
| 16 | Uchwyty do znaków ze śrubami: podwójne  | szt. | 100 |  |  |
| 17 | Uchwyty do znaków ze śrubami: pojedyncze | szt.  | 100 |  |  |
| 18 | Lustra drogowe fi 800 U-18a wraz ze śrubami i uchwytami | szt. | 15 |  |  |
| 19 | Oznakowanie rezerwowe | m2 | 5 |  |  |
| **Łączna cena netto:** |  |
| **+ podatek VAT…..%** |  |
| **Łączna cena brutto:** |  |
| **Słownie brutto:**  |

.................................., dnia .........................2018 r. …………………………………………………………

 (czytelny podpis imieniem i nazwiskiem lub pieczęć imienna i podpis upoważnionego
 przedstawiciela Wykonawcy)