Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Nr sprawy: SP.ZP.272.14.2018.I.DT

**FORMULARZ KALKULACJI OFERTOWEJ**

Nazwa zadania: „Dostawa znaków drogowych pionowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz rur do montażu znaków dla potrzeb Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach w podziale na 2 zadania”.

**Zadanie 1 – „Dostawa znaków drogowych pionowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego dla potrzeb Obwodu Drogowego w Sulimowie”.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzaj znaków drogowych pionowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz rur do montażu znaków**  | **Jedn. miary**  | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto (zł)** | **Wartość netto ( zł)** |
| 1 | Znaki ostrzegawcze o boku 900mmFolia I generacji | szt. | 40 |  |  |
| 2 | Znaki ostrzegawcze o boku 900mmFolia II generacji | szt. | 15 |  |  |
| 3 | Znaki zakazu i nakazu o średnicy 800mmFolia I generacji | szt.  |  |  |  |
| 4 | Znak B-20 o średnicy 800mm Folia II generacji | szt. | 8 |  |  |
| 5 | Znaki informacyjne (wymiary: 600mm x 600mm)Folia I generacji | szt. | 20 |  |  |
| 6 | Znaki informacyjne (wymiary:600mm x 750mm)Folia I generacji | szt. | 15 |  |  |
| 7 | Znaki informacyjne (wymiary: 600mm x 600mm) Folia II generacji | szt. | 20 |  |  |
| 8 | Znaki informacyjne (wymiary 530 mm x 1200mm)Folia I generacji |
| D-42  | szt.  | 10 |  |  |
| D-43  | szt.  | 10 |  |  |
| 9 | Pozostałe znaki drogowe- tablice, drogowskazy, inne znaki uzupełniające ( kat. E,T,F,F-3a, G, U)Folia I generacji Wymiary ww. jak dla dróg powiatowych | m2 | 80 |  |  |
| 10 | Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego Folia I generacji | m2 | 29,31 |  |  |
| U-3e - szt. 15 (5,4m2)U- 3a - szt.10 (3,6m2)U-3d (wymiary: 600mm x 1200mm) - szt.4 (2,88m2)U-3d (wymiary: 600mm x 1800mm) - szt.4 (4,32m2)U-3c (wymiary: 600mm x 1200mm) - szt.4 (2,88m2)U-3c (wymiary: 600mm x 1800mm) - szt. 4 (4,32m2)U-3d (wymiary: 600mm x 1800mm) - szt. 2 (2,16m2)U-20a (wymiary: 250mm x 1250mm) – szt. 4 (1,25m2)U-21a,U-21b (wymiary: 250mm x 1000mm) - szt.10 (2,50m2) |
| 11 | Słupek przeszkodowy U-5a z możliwością montażu słupka fi 60,3mm Folia II generacji  | szt. | 4 |  |  |
| 12 | Bariery wygrodzeniowo- chodnikowe typu U-12a z rury ocynkowanej z pochwytem fi 60,3mm i poprzeczką fi 48,3mm w kolorze biało-czerwonym malowana proszkowo w kolorze białym i oklejone folią czerwoną I generacji o module 2m - wraz ze śrubami, podkładkami, nakrętkami | szt. | 20 |  |  |
| 13 | Bariery wygrodzeniowo- chodnikowe typu U-12a z rury ocynkowanej z pochwytem fi 60,3mm i poprzeczką fi 48,3mm w kolorze biało-czerwonym malowana proszkowo w kolorze białym i oklejone folią czerwoną I generacji o module 1,5m - wraz ze śrubami, podkładkami, nakrętkami | szt. | 15 |  |  |
| 14 | Bariery - typ olsztyński L=2,0m składająca się z dwóch słupków z rury stalowej ocynkowanej ogniowo fi 60,3, mm o grubości ścianki od 2,5 mm, do3,2mm do których dołączone jest przęsło wykonane z rury ocynkowanej fi 48,3 mm o grubości ścianki od 2,0 mm do 3,2 mm.Kolor biało- czerwony( malowane proszkowo w kolorze białym i oklejona folią czerwoną I generacji), wysokość słupków 1600mm - wraz ze śrubami ,podkładkami, nakrętkami | szt. | 15 |  |  |
| 15 | Bariery - typ olsztyński L=1,5m składająca się z dwóch słupków z rury stalowej ocynkowanej ogniowo fi 60,3,3 mm o grubości ścianki od 2,5 mm, do3,2mm do których dołączone jest przęsło wykonane z rury ocynkowanej fi 48,3 mm o grubości ścianki od 2,0 mm do 3,2 mm.Kolor biało- czerwony( malowane proszkowo w kolorze białym i oklejona folią czerwoną I generacji), wysokość słupków 1600mm - wraz ze śrubami, podkładkami, nakrętkami | szt. | 10 |  |  |
| 16 | Słupki krawędziowe U-2 (wymiary: fi 120 mm, wysokość- 1500mm) PCV, folia I generacji | szt. | 4 |  |  |
| 17 | Słupki blokujące U-12c (wysokość 1400mm)Tworzywo sztuczne | szt. | 40 |  |  |
| 18 | Opaski odblaskowe na drzewa z poziomymi pasami białymi i czerwonymi (wymiary: 900mm x 300mm) | szt. | 150 |  |  |
| 19 | Słupki do znaków ocynkowane fi 60mm dł. 3,8m | szt. | 150 |  |  |
| 20 | Uchwyty do znaków ze śrubami: podwójne | szt.  | 200 |  |  |
| 21 | Uchwyty do znaków ze śrubami: pojedyncze | szt. | 400 |  |  |
| 22 | Lustra drogowe fi 800mm U-18a wraz ze śrubami i uchwytami | szt. | 10 |  |  |
| 23 | Oznakowanie rezerwowe | m2 | 5 |  |  |
| **Łączna cena netto:** |  |
| **+ podatek VAT…..%** |  |
| **Łączna cena brutto:** |  |
| **Słownie brutto:**  |

.................................., dnia .........................2018 r. …………………………………………………………

 (czytelny podpis imieniem i nazwiskiem lub pieczęć imienna i podpis upoważnionego
 przedstawiciela Wykonawcy)